
智慧校园卡及配套子系统
采购清单和技术要求
	一、系统平台软件

	序号
	系统名称
	技术性能
	数量单位

	1
	智慧校园卡
基础服务平台
	为智慧校园卡各类应用系统提供相应服务，包括电子支付、访问控制、身份识别、转账充值、清分清算、节能控制、物联管控、消息处理等服务组件，平台采用B/S架构，J2EE框架，平台具体性能如下：
1、系统账户容量≥10万。黑名单容量：≥10万。商户账户容量≥1万。子系统接入数量≥1024个。流水账保留天数不限,可自行配置。单台通讯控制器可挂接POS机数量：250台。
2、部门级数≥6级。卡户身份数量≥128个。允许多校区数量：32个。
3、系统工作特征：7×24小时全天候实时。
4、系统通讯管理模式：自适应设备接入、应用接入和设备管理。
5、系统交易处理方式：TCP/IP通讯方式，联网为主，必要时可脱网使用。
6、系统交易处理能力：≥10000笔／分。联网并发处理能力：≥128台/秒。
7、持卡人帐户钱包数量支持8个或8个以上，补助专用钱包支持余额定期复位（可设置为按月、按年及指定时间复位）功能。每个钱包可指定使用的场所，需提供相关系统软件功能截图。
8、核心应用服务器支持集群部署（至少2个节点）、实现系统的负载均衡。密钥管理:支持多层密钥控制方式，包括系统根密钥、子系统工作密钥、银行转帐系统密钥以及卡片密钥。根密钥可由两人分别设定，可保存在PSAM母卡中。
9、校园卡支撑服务支持设备接入、应用接入、管理结算、身份验证、转账充值、支付交易、设备监控、综合查询、第三方对接等功能。
10、设备监控具备包括服务器、工作站、数据交换设备的管理界面，消费/出纳POS、状态检测、数据查询等的管理界面。卡片的查询、管理、维护界面。
11、 支持一户多卡功能，支持同账户名下多张卡之间的钱包互转及不同账户间钱包的转账功能。 
12、具备第三方系统的集成和融合，预留第三方数据同步及支付接口，如微信、支付宝、银行转帐等。
13、终端开放性：为接入厂家提供基于组件的终端机具应用框架，方便设备厂商开发，专门的设备适配器，采用ISO标准协议，支持不同品牌机具接入。
14、卡片开放性：提供密钥管理系统，校方控制密钥，同时提供密钥的多版本切换索引式卡结构，校方可自行定义卡片规划，可自定义电子钱包的存储位置和备份位置
15、第三方接入：支持数据集成和应用集成，提供通用集成解决方案，提供数据交换引擎。
16、投标人需提供国家版权局出具的校园一卡通基础服务平台软件著作权登记证书，加盖投标人公章，原件备查。
	1套

	2
	协同服务门户
	为校园卡用户提供方便快捷的登陆入口，并支持用户进行各类自助操作，如挂失解挂、交易查询、在线充值、在线转账、清单缴费、项目缴费等功能：
1、支持师生持卡人、管理员、主管领导可以通过校园卡门户网站查询校园卡相关信息，但角色的不同可以查询的范围不同。
2、持卡人可以通过网站进行消费流水、帐户余额查询、查询密码修改和卡片挂失等操作。食堂、超市等可以通过网站查询本商户的营业情况。
3、主管领导可以通过网站查询整个系统的统计分析信息，如当前系统帐户总数、有效帐户数（及百分比）、挂失帐户数（及百分比）、冻结帐户数（及百分比）、商户数量、各商户日营业额、系统现金余额等等。
4、公共信息：如通知公告（显示校园卡内新闻信息，系统维护、升级等公告信息）、拾遗公告（卡片遗失公告或者拾遗卡片招领公告）、服务网点（校园卡中心、转帐、充值等服务网点信息）、使用指南（各类终端设备使用方法）、规章制度（校园卡系统使用管理的相关规定和制度）、问答解答（校园卡系统使用的有关问题解答）
	1套

	3
	安全授信服务系统
	1、支持通过可信计算服务，为各类网关提供密码验证服务、为系统提供首次确认服务（包括移动智能手机）、对各类需要授信的系统提供授信验证、为各类应用系统提供许可验证服务等。
2、支持校园卡系统生成平台的根密钥、交易数据的通信加密、重要数据的存储加密、对接支付的授信认证提供相应服务。
3、支持接入站点的授信、合法性验证和密钥传递。
4、支持实现对授信Key的管理、基于授信Key的验证。
	1套

	4
	统一调度服务系统
	1、支持实现统一调配设备通信网关接入的负载均衡，以更合理的使用现有资源。
2、支持当设备接入点出现异常时，调度服务会自动将该设备调度到其他在线网关中，提高系统的稳定性。
3、支持动态分配和平衡计算资源，实现设备负载自适应，达到负载均衡。
4、支持每台终端设备均具有签到、调度日志功能，保证交易的可追溯性。
5、系统支持部署多个调度服务前置，系统支持显示每个调度服务的设备接入情况、设备状态、异常情况和非正常现象的设备报警。
6、投标人需提供软件评测中心出具的统一调度服务系统软件评测报告证书，加盖投标人公章，原件备查。
	1套

	5
	设备通信网关系统
	1、支持系统注册设备的合法接入和认证、授权，非注册设备无法接入使用。
2、支持特定的注册/授权双向互认功能，防止非法产品入网流通使用。
3、支持每台终端设备均具有签到、签退功能，保证交易的合法性。
4、支持使用权限及有效期识别可设置1—256类卡，授予不同权限，满足不同消费对象或若干下属独立核算单位的类别管理。严密的有效期识别功能，能有效的防止过期卡片使用。
5、支持终端机使用黑、白名单技术，对卡片进行合法性验证，并记录非法卡使用情况，有效防止非法卡片的流通。对黑卡以及各种非法卡使用状态，将自动识别并提示相应的报警代码，提示工作人员采取相应措施处理，防止流通使用。
6、支持个人密码使用可选使用，可设置消费与个人密码使用的对应关系。
7、逻辑开机锁操作员可设置键盘锁定与开锁。
8、支持实现各类网络设备提供设备认证、参数下载、数据上传、联机交易验证等服务
9、PSAM卡接口安全性达到金融级别要求。
10、投标人需提供软件评测中心出具的设备通信网关软件评测报告证书，加盖投标人公章，原件备查。
	1套

	6
	系统管理中心
	系统管理中心系统包括分园区管理、卡户管理、余额管理、交易流水查询、系统参数设置、商户管理、客户管理、终端管理、角色授权等，保障校园卡系统的安全、合理、有序的运行和维护。
1、完成对系统基本参数设置：用户单位基本信息、管理人员信息、多区域划分。
2、实现对系统内子系统的授权及开通。
3、实现对系统内各个角色的授权管理。
4、实现对系统内各个科目的管理及设定。
5、实现对部门的管理，已及部门下属终端设备的管理。
6、支持多种用户登录的认证模式：口令、持卡认证等。
7、详细、全面的设备运行日志的维护与管理。
	1套

	7
	报表结算中心系统
	1、支持商户日、月、阶段结算报表。
2、支持全网汇总报表、分区报表、分钱包报表。
3、支持按部门、身份消费报表统计、个人消费报表、营业分餐报表。
4、支持操作员统计报表，现金、银行转帐等统计报表。5、支持科目汇总表、科目日报表。
6、支持自定义报表，可对校园卡系统需要的各种报表进行设计，并在报表引擎上运行。报表生成系统的功能包括数据源关联与访问、报表绘制、布局绘制、属性编辑、脚本编辑、图表编辑、表达式编辑、报表数据映射、报表预览调试等。可通过XML转换技术将报表转换为HTML、PDF、Excel等格式输出。支持多分区系统的清分清算。7、具有完善的对账机制，有系统平衡账、个人平衡账等多重管理模式
8、有完善的未决（灰色）记录处理机制，自动或人工完成账务平衡
9、实现对商户部门以及所属终端的管理，支持一商户多终端
10、支持多级商户结算模式，学校可以选择给一级商户进行结算，一级商户再根据分级结算报表给下属商户进行结算。
11、投标人需提供软件评测中心出具的校园卡系统报表中心软件评测检测报告证书，加盖投标人公章，原件备查。
	1套

	8
	运维中心
系统
	1、资源中心支持：
（1）入库申请管理：提供入库申请单的审批复合功能，可以通过流程管理来控制校园卡系统设备采购计划的复合审批。
（2）设备出库：提供库存校园卡系统设备的出库登记管理。设备盘存 提供用户对设备实际库存进行盘点，通过盘盈、盘亏的方式进行系统库存校对。
（3）服务器管理：提供用户管理物理服务器资源，包括IP地址、部署位置、硬件资源等信息。
2、监控中心支持：
（1）设备厂家管理：提供用户管理校园卡系统设备厂家数据
（2）设备型号管理：提供用户管理设备型号数据设备类型管理 提供用户管理设备类型数据，如同一型号的以太网POS机可能既可作为充值机也可作为消费机使用，设备类型即用以管理该型号机具是充值机还是消费机。
（3）设备固件升级：提供用户通过管理软件导入校园卡系统设备的新版本固件用以在线升级，同时可以指定自动升级的时间点，以避免出现在高峰时段进入设备自动升级而干扰用户正常使用的情况。
（4）平台软件升级：提供用户通过管理软件导入校园卡系统应用服务及前端应用的新版本程序用以在线升级，同时可以指定自动升级时间点，以避免出现在高峰时段进入设备自动升级而干扰用户正常使用的情况。
3、维护中心支持：
（1）系统日志管理：提供用户分类查看各种系统日志的功能。
（2）消息发送监控：提供用户分类产看系统各种消息发送过程的功能。
（3）设备运行监控：提供用户通过软件界面监控全平台设备运行情况，包括在线情况、交易数据、报警信息等。
（4）服务器资源监控：提供用户通过软件界面对服务器资源进行监控，包括CPU、内存、存储、线程及句柄数量等信息进行监控
（5）通信网关监控：提供用户通过软件界面对各个设备接入网关的资源情况、设备接入数量等信息进行监控。
（6）数据异常报警：通过短信、邮件、系统界面声光等多种渠道向用户进行平台数据异常的报警，异常包括数据遭篡改、设备报警等。
	1套

	9
	密钥管理
系统
	1、具有国家密码局颁发的商用密码产品型号证书。
2、利用硬件加密技术，对传递过程进行线路加密
3、支持国家标准金融级加密算法：DES，3DES算法。
4、要求基于软件级的加密，严格遵守一终端一PSAM卡管理机制，员工卡与机具的PSAM卡双向认证，实现卡的发行合法性和密钥一致性校验保证终端数据可信度
5、一交易一密钥：交易过程中随机生成消费交易认证码，防止交易数据被篡改。
6、密钥系统完全开放给学校，密钥由学校自主生成，密钥卡、传输卡等完全由学校保管。
	1套

	10
	虚拟卡
系统软件
	1、支持校园卡线上线下业务融合管理机制，提供完善的安全和性能保障，实现虚拟卡支付（主扫与被扫）、身份识别、虚拟卡管理、交易记录等功能，支持扫一扫支付/识别、二维码支付/付款码识别、支持身份验证/身份码识别。
2、支持实名认证绑定下的第三方二维码实现消费、门禁、通道、考勤等识别功能。
3支持融合到学校APP中，提供H5链接实现多个入口的对接和融合。
	1套

	11
	聚合支付基础服务平台
	1、支持实名认证和匿名认证两种方式，可以根据实际管理和支付场景的需要同时开启或仅开启实名或匿名认证方式。
2、支持多种支付渠道,包括但不限于校园卡、微信、支付宝、银行、银联、运营商等。
3、支持主扫和被扫功能。
4、支持手机App支付、手机网页支付（H5网页）、WEB网页支付、商户扫码支付（终端扫码）、用户扫码支付、一码多渠道支付功能。
5、支持实名支付和匿名支付功能。
6、支持转账充值功能。
7、支持各接入渠道的虚拟卡应用。
8、支持实名认证绑定下的第三方二维码实现门禁、通道、考勤等识别功能。
9、支持多收款账号、多商户管理。
10、支持报表统计、智能对账、差错处理和订单退款功能。
11、支持云端部署和本地部署。
12、不参与资金清算，资金清算由银行或第三方支付系统处理。
13、所有交易数据、财务数据自行管控，不受第三方支付系统约束。
14、支持与其他业务系统的对接，为单位内部其他业务系统提供统一支付和结算通道。
15、投标人需提供国家版权局颁发的聚合支付基础服务平台软件著作权证书，加盖投标人公章，原件备查。
	1套

	12
	聚合支付平台网关
	支付平台网关是聚合支付平台的外部开放接口，主要负责业务数据的接收和回复，初步分类业务数据，同时将数据提交到基础服务平台进行处理。平台网关直接面向互联网，因此具备安全性高的特点，对通讯数据要求RSA加密，保证数据防篡改。
	1套

	13
	人脸服务
平台
	1、为其他校内各个业务部门的人脸识别相关系统的建设提供人脸照片底库服务，实现有脸可刷、有库可对。
2、为全校人脸管理提供应用管理平台，提供统一的管理和应用操作入口。为全校师生的人脸信息采集和收录提供服务支撑手段。
3、图片入库：支持批量导入照片或单张照片导入，支持通过自助终端采集、移动端采集入库生成人脸底库。
4、支持第三方标准的接口同步学生基础人脸信息到人脸库。
5、支持第三方业务系统获取校园卡基础人脸库。
6、投标人需提供国家版权局颁发的人脸服务平台软件著作权证书，加盖投标人公章，原件备查。
	1套

	14
	对接代理
软件
	1、与智慧校园平台对接：提供信息同步标准接口，实现公共数据信息同步对接，实现统一身份认证对接和信息门户消息展示。
2、与图书馆、自助借阅、电控缴费等管理系统对接：提供信息同步标准接口，实现数据同步对接。
3、为第三方提供本平台的二次开发组件，提供标准数据接口。
	1套

	二、移动服务助手系统

	1
	校园门户
	1、移动服务助手校园门户是整个校园卡系统由线下应用转到线上应用的智能平台，是学校校园卡对外的展示的窗口，要求系统支持IOS与安卓操主流操作系统，移动服务助手需提供IOS与安卓版软件著作权登记证书
2、门户展示：为校园卡移动端各应用模块提供支撑框架，如学校介绍、新闻公告、扫一扫/付款码、余额查询等应用模块。
3、数据中心：移动端数据交互平台提供集中存储和管理，PC后台和移动前端业务数据的操作与后台管理。
	1套

	2
	校园卡充值
余额查询
	1、支持通过移动端校园卡充值，充值方式可支持微信、支付宝或学校指定的银行。
2、支持通过移动端查询校园卡余额。
3、后台支持充值汇总统计，支持各个支付方式的汇总统计。
4、支持银行、第三方支付的充值对帐
	1套

	3
	校园卡应用
	1、支持校园卡消费记录查询、密码修改、挂失
	1套

	4
	扫一扫
付款码
	1、支持通过移动端扫一扫功能扫消费机二维码消费。
2、支持通过移动端展示付款码在消费机上扫码消费，付款方式根据用户自定的支付方式扣款。
	1套

	5
	电控缴费对接
	1、支持通过移动端对学校现有的电控系统缴费对接。
2、支持对接缴费支持聚合支付，如校园卡余额、微信、支付宝、学校指定银行等支付渠道。
3．支持通过移动端查询所绑定的房间剩余电量查询，缴费记录查询。
	1套

	6
	聚合支付
	1、支持实名认证和匿名认证两种方式，可根据实际管理和支付场景需要同时开启或仅开启实名或匿名认证方式。

2、支持多种支付渠道,包括但不限于校园卡余额、银行卡、云闪付、银联、支付宝、微信等。
3、支持移动服务助手支付、手机网页支付（H5网页）、商户扫码支付（终端扫码）、用户扫码支付、一码多渠道支付功能
	1套

	7
	学校介绍
	1、支持移动端展示学校的相关介绍，以图文并茂的方式展示学校的相关内容。
2、支持后台新增、修改、删除、维护等功能。
	1套

	8
	新闻公告
	1、支持通过移动端展示学校的相关的校内新闻，以图文并茂的方式报道学校的新闻内容。
2、支持通过移动端发布学校的通知公告，发布部门、发布时间等。
3、支持后台新增、修改、删除、维护等功能。
	1套

	三、卡务中心

	1
	智能二维码识读器
	1、同时支持扫码，读卡功能，工作频率：13、56MHz±7KHz，
2、即插即用，无需驱动，支持符合IS014443 TypeA的非接触卡，内置2个PSAM卡槽，USB供电安全可靠，指示灯、声音双重提示，
3、支持在线升级功能，提供通用接口函数库，GRB全彩指示灯，通过HID设备USB2、0与PC机相连，扫描角度：±60° ，±40°，360° （左右、前后、转动 ） ，解码类型：一维码：UPC-A、UPC-E、EAN-13、ISBN10、ISB13、EAN-8、39码、128码交叉25码，二维码：QR码 尺寸：103*93*84mm。
4、投标人需提供中国质量认证中心出具的CQC产品认定证书，加盖投标人公章，原件备查。
	1台

	四、校大门口通道改造

	1
	通道管理系统软件
	1、灵活的权限配置，按门、按时间段等设置人员进行权限。
2支持黑白名单的管控，支持人脸脱机运行，并保存流水。
脱机交易有准确时间记录。网络恢复正常后，脱机交易数据立即上传。
系统提供灵活多样的查询统计功能，可按时段、设备等多种条件组合查询统计报表。
	1套

	2
	门禁控制器
	1、帐户容量≥10万条，记录容量≥10万条。
2、同时支持各种类型的非接触式射频卡，包括Mifire1(S50、S70）射频IC卡、CPU卡、RF-SIM/RF-UIM卡、SIM/UIM-PASS卡及二维码等。
3、可设置7种假日类型，64个假日。四种时段组类型，每类型最多32组,时段开,多卡开,卡+密码开等。
4、可选择显示刷卡人姓名，卡号，个人编号，帐号等。
5、支持远程开门。
6、通讯方式：TCP/IP，可通过TCP/IP实现在线升级。
7、控制器能监控所有输入点的状态，包括正常、报警、开路和短路。
8、控制器支持刷卡、刷卡+密码、安全密码开门方式。
9、控制器可接入2门、3门、4门读卡器，支持双向刷卡扫码进出。
10、投标人需提供中国质量认证中心出具的CQC产品认定证书，加盖投标人公章，原件备查。
门禁控制器性能符合YD/T993-2006《电信终端设备防雷技术要求及试验方法》标准要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告，加盖投标人公章，原件备查。
	2台

	3
	人脸识别
一体机
	1、操作系统：为满足人员的可操作性及用户体验，人脸识别终端操作系统为安卓系统，系统版本不低于Android 7.1
2、RGB摄像头：为防止通过照片、视频等手段对人脸识别设备进行欺骗识别，人脸识别终端具备双目(可见光+红外)摄像头，每个摄像头像素不低于200w像素，分辨率不低于1920*1080。终端集成双目活体/真人检测算法。
3、显示屏：为确保门禁识别器小巧美观，屏幕不低于8英寸触摸屏，屏幕分辨率不低于1280*720

4、人脸底库容量：为满足项目使用人数的条件和可扩展性，人脸识别终端具备≥20000人脸库，且支持断网情况下不影响人员库的任何人进行人脸识别。

5、活体检测功能：支持电子屏幕照片/视频、实体彩色/黑白照片、简单3D假人头防假功能，使用照片或视频无法识别，并给出文字提醒，无需用户配合（点头、眨眼、摇头等动作）即可完成真人检测。（提供国家授权的权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）
6、识别速度：为满足人脸识别通行的效率，人脸识别终端设备具备快速识别能力，人脸识别时间不应超过300毫秒。（提供国家授权的权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）。

7、接口要求：为满足与门禁等系统对接，人脸识别终端支持多种硬件接口，包括不限于：韦根接口、485接口、继电器接口、GPIO接口、USB接口、网络接口等，支持通过韦根接口控制门禁控制器进行开门。
8、识别方式：需支持离线前端识别，离线人像库不得低于20000人

9、注册模式：产品需支持公有云、私有云两种注册模式。设备支持主动注册，不需要后台管理系统手动添加。

10、核验模式：为满足与门禁等系统对接，人脸识别终端设备具备至少两种识别方式，刷脸或刷卡、刷脸加刷卡、刷身份证、二维码等。
11、识别距离：为满足人脸识别的距离范围，人脸识别终端设备具备最大2米的识别距离，识别距离可设置。

11、离线记录：为满足人脸识别终端设备的识别记录数据的保存，人脸识别设备支持识别记录实时上传，网络断开的情况下本地支持50000条离线记录保存，并支持断网续传功能。
12、虚拟门铃：为满足外部人员的进入请求，人脸识别终端设备具备门铃功能，未能识别人员可通过门铃按钮或屏幕中的门铃功能呼唤前台开门。

13、逆光和强光识别：在点光源照度在200000lux的条件下，设备满载时应能进行逆光和强光人脸识别：1、设备摄像头面对点光源，距离为1、5M，人脸背向点光源时，应能进行逆光人脸识别。2、设备摄像头面对点光源，距离为1、5M，人脸面向点光源时，应能进行强光人脸识别 （提供国家授权的权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）。

14、数据安全：为满足系统安全性要求，人脸识别终端设备具备数据传输非明文方式，设备管理需使用用户名加密码方式，本地数据库对应人员数据需具备非明文存储。
15、自动唤醒：为满足节能环保要求，人脸识别终端设备具备待机功能，在一定时间内没有使用时自动进入待机模式，待机时间可配置，检测到人员靠近后自动激活。
16、屏幕补光：为满足使用使用舒适度需求，人脸识别终端设备无明显白光补光灯设计，可采用红外补光或屏幕补光等手段，支持光线在0.01lux条件下正常进行人脸识别。（提供国家授权的权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）。

17、安全配置：产品需支持配置安全管理，需使用用户名和密码解锁后才能进行功能配置。

18、待机息屏功能：为满足节能环保要求，人脸识别终端设备具备待机功能，在一定时间内没有使用时自动进入待机模式，待机时间可配置，检测到人员靠近后自动激活。
19、适应环境：为适应极端温度环境，需设备支持在高温（+70℃±2℃）、低温（-25℃±2℃）环境，持续运行不低于16小时。
	2台

	4
	改造费
	单通道闸机利旧，含改造所需的网线、电源线、辅材人工等。
	1项

	五、图书馆通道改造

	1
	门禁控制器
	1、帐户容量≥10万条，记录容量≥10万条。
2、同时支持各种类型的非接触式射频卡，包括Mifire1(S50、S70）射频IC卡、CPU卡、RF-SIM/RF-UIM卡、SIM/UIM-PASS卡及二维码等。
3、可设置7种假日类型，64个假日。四种时段组类型，每类型最多32组,时段开,多卡开,卡+密码开等。
4、可选择显示刷卡人姓名，卡号，个人编号，帐号等。
5、支持远程开门。
6、通讯方式：TCP/IP，可通过TCP/IP实现在线升级。
7、控制器能监控所有输入点的状态，包括正常、报警、开路和短路。
8、控制器支持刷卡、刷卡+密码、安全密码开门方式。
9、控制器可接入2门、3门、4门读卡器，支持双向刷卡扫码进出。
10、投标人需提供中国质量认证中心出具的CQC产品认定证书，加盖投标人公章，原件备查。
门禁控制器性能符合YD/T993-2006《电信终端设备防雷技术要求及试验方法》标准要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告，加盖投标人公章，原件备查。
	5台

	2
	人脸识别
一体机
	1、操作系统：为满足人员的可操作性及用户体验，人脸识别终端操作系统为安卓系统，系统版本不低于Android 7.。

2、RGB摄像头：为防止通过照片、视频等手段对人脸识别设备进行欺骗识别，人脸识别终端具备双目(可见光+红外)摄像头，每个摄像头像素不低于200w像素，分辨率不低于1920*1080。终端集成双目活体/真人检测算法。

3、显示屏：为确保门禁识别器小巧美观，屏幕不低于8英寸触摸屏，屏幕分辨率不低于1280*720

4、人脸底库容量：为满足项目使用人数的条件和可扩展性，人脸识别终端具备≥20000人脸库，且支持断网情况下不影响人员库的任何人进行人脸识别。

5、活体检测功能：支持电子屏幕照片/视频、实体彩色/黑白照片、简单3D假人头防假功能，使用照片或视频无法识别，并给出文字提醒，无需用户配合（点头、眨眼、摇头等动作）即可完成真人检测。（提供国家授权的权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）
6、识别速度：为满足人脸识别通行的效率，人脸识别终端设备具备快速识别能力，人脸识别时间不应超过300毫秒。（提供国家授权的权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）。

7、接口要求：为满足与门禁等系统对接，人脸识别终端支持多种硬件接口，包括不限于：韦根接口、485接口、继电器接口、GPIO接口、USB接口、网络接口等，支持通过韦根接口控制门禁控制器进行开门。
8、识别方式：需支持离线前端识别，离线人像库不得低于20000人

9、注册模式：产品需支持公有云、私有云两种注册模式。设备支持主动注册，不需要后台管理系统手动添加。

10、核验模式：为满足与门禁等系统对接，人脸识别终端设备具备至少两种识别方式，刷脸或刷卡、刷脸加刷卡、刷身份证、二维码等。

11、识别距离：为满足人脸识别的距离范围，人脸识别终端设备具备最大2米的识别距离，识别距离可设置。

11、离线记录：为满足人脸识别终端设备的识别记录数据的保存，人脸识别设备支持识别记录实时上传，网络断开的情况下本地支持50000条离线记录保存，并支持断网续传功能。

12、虚拟门铃：为满足外部人员的进入请求，人脸识别终端设备具备门铃功能，未能识别人员可通过门铃按钮或屏幕中的门铃功能呼唤前台开门。

13、逆光和强光识别：在点光源照度在200000lux的条件下，设备满载时应能进行逆光和强光人脸识别：1、设备摄像头面对点光源，距离为1、5M，人脸背向点光源时，应能进行逆光人脸识别。2、设备摄像头面对点光源，距离为1、5M，人脸面向点光源时，应能进行强光人脸识别 （提供国家授权的权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）。

14、数据安全：为满足系统安全性要求，人脸识别终端设备具备数据传输非明文方式，设备管理需使用用户名加密码方式，本地数据库对应人员数据需具备非明文存储。

15、自动唤醒：为满足节能环保要求，人脸识别终端设备具备待机功能，在一定时间内没有使用时自动进入待机模式，待机时间可配置，检测到人员靠近后自动激活。

16、屏幕补光：为满足使用使用舒适度需求，人脸识别终端设备无明显白光补光灯设计，可采用红外补光或屏幕补光等手段，支持光线在0.01lux条件下正常进行人脸识别。（提供国家授权的权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）。

17、安全配置：产品需支持配置安全管理，需使用用户名和密码解锁后才能进行功能配置。

18、待机息屏功能：为满足节能环保要求，人脸识别终端设备具备待机功能，在一定时间内没有使用时自动进入待机模式，待机时间可配置，检测到人员靠近后自动激活。

19、适应环境：为适应极端温度环境，需设备支持在高温（+70℃±2℃）、低温（-25℃±2℃）环境，持续运行不低于16小时。
	5台

	3
	改造费
	图书馆一楼两通道和二楼三通道翼闸利旧，含改造所需的网线、电源线、辅材、人工等。
	1项

	六、D、E栋宿舍电控系统新建及其他宿舍楼电控系统升级

	1
	电控管理系统
	1、电控管理系统由原来的C/S架构升级到B/S架构，并无缝兼容宿舍原有的C栋：360间，F栋：289间，G栋：241间，H栋：289间，I栋：192间电表模块，以及J栋宿舍系统打通，实现电控系统的统一化缴费和管理，投标人需提供升级兼容承诺函并提供电控原厂家委托授权证明，未提供承诺函和原厂授权证明的为无效投标。
	1套

	2
	智能电表
	1、计量精度：≥1、0级（提供精度的检测证书证明）。
2、一路进线，两路出线（提供国家相关机构出具的双回路型式评价报告或委托检验报告）。
3、额定电流：10（40）A，额定电压：220V。
4、脉冲常数：3200imp/kWh 。
5、额定频率：50Hz。
6、电压线路有功功率消耗：≤2W。
7、绝缘电阻：≥5MΩ。
8、数据保存：断电后，数据保存时间≥10年。
9、标准工作温度：-10℃～+55℃。
10、极限工作温度：-30℃～+55℃。
11、相对湿度：≤85%RH。
12、485通讯，波特率2400/9600可设。
13、电表响应时间。
14．为了保证电控系统的统一性，集中电表模块需无缝兼容新电控系统中，实现统一的供电管理、抄表管理、缴费管理、统计管理等，如需涉及对接的产生费用包含在电表报价中，投标人提供书面承诺函加盖投标人公章，未提供承诺的为无效投标。。
	552块

	3
	数据网关
	1、采用ARM11芯片，配置≥1G内存，还可外接存储卡。
2、支持TCP Server，TCP client，UDP，无线传输，和驱动程序模式。支持 Web，telnet和serial console。
3、自带电容触摸屏，分辨率不低于800*480，屏幕尺寸不低于7寸（提供国家相关机构出具的检测报告）。正常工作温度：-10℃～55℃。相对湿度：5%～95% 无冷凝。功耗：≤10W。
4、支持至少3个RS485通讯串口和4个USB接口（下行通讯）和1个10/100M网络接口（上行通讯）。
5、绝缘电阻：各接口对外壳之间绝缘电阻＞200MΩ。
6、防静电测试，接触放电4000V，空气放电8000V的情况下，网关能正常工作 快速瞬变脉冲群测试，在2000V、5KHz的快速瞬变脉冲群干扰下，网关能正常工作。 浪涌测试，网关能够承受1000V的浪涌冲击。
7、应能满足GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》中电源端子传导搔扰电压限值A级要求。
8、应能满足GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》中电源端子辐射骚扰电压限值A级要求。
9、在射频电磁场辐射骚扰施加值10V/m、80MHz～2000 MHz的情况下，网关能正常工作。
10、在射频场感应的传导骚扰频率范围150kHz～80 MHz、10V的情况下，网关能正常工作。
11、网关能实时对每个电表的情况进行实时采集，如电表用量、电表当前状态、电表告警信息等，单个电表的信息采集时间≤300ms。
12、通过电容触摸屏有权限的用户可以对网关地址、网关、服务器的地址、数据上报时间间隔（1分钟到60分钟可配置）、定时控制策略等进行设置。
13、通过电容触摸屏有权限的用户可以直接通过数据网关上的触摸屏，查询到对应电表的总用电量、总购电量、历史数据、电表状态、告警数据等。
14、在紧急情况下，有权限的用户可以通过电容触摸屏直接对电表进行供电或断电等应急控制。
15、当用户有低电、过流、恶性负载等告警信息时，数据网关的显示屏会实时有图标闪烁，并有声音提示。（提供检测机构出具的检测报告）。
16、支持断点续传（提供检测机构出具的检测报告）。
17、定时管理表具开关、限流、恶性负载功能 对上位机与网关之间通过标准XML文档进行传输并解析。
18、一台网关至少能供320个计量表具进行数据的传输与控制（提供检测机构出具的检测报告）。
19、网关自动解释各种计量的协议，无缝对接各类表具，包括单相电能表、三相电能表、多功能电能表、水表、燃气表、热量表、冷量表等。（提供检测机构出具的检测报告）。
14．为了保证电控系统的统一性，D栋、E栋的数据网关需无缝接入新升级的电控系统中，实现统一的供电管理、抄表管理、缴费管理、报表统计管理等，如需涉及对接的产生费用包含在数据网关报价中，投标人提供书面承诺函加盖投标人公章，未提供的承诺的为无效投标。
	2台

	4
	中位机
	1、功率消耗：≤0.1W
2、绝缘电阻：≥5MΩ
3、数据保存：断电后，数据保存时间≥10年
4、标准工作温度：-10℃～+55℃
5、极限工作温度：-30℃～+55℃
6、相对湿度：≤85%RH
7、为了保证电控系统的统一性，中位机需无缝接入新升级的电控系统中，实现统一的供电管理、抄表管理、缴费管理、报表统计管理等，如需涉及对接的产生费用包含在中位机报价中，投标人提供书面承诺函加盖投标人公章，未提供的承诺的为无效投标。
	103块

	5
	数据网关
	1、采用ARM11芯片，配置≥1G内存，还可外接存储卡。
2、支持TCP Server，TCP client，UDP，无线传输，和驱动程序模式。支持 Web，telnet和serial console。
3、自带电容触摸屏，分辨率不低于800*480，屏幕尺寸不低于7寸（提供国家相关机构出具的检测报告）。正常工作温度：-10℃～55℃。相对湿度：5%～95% 无冷凝。功耗：≤10W。
4、支持至少3个RS485通讯串口和4个USB接口（下行通讯）和1个10/100M网络接口（上行通讯）。
5、绝缘电阻：各接口对外壳之间绝缘电阻＞200MΩ。
6、防静电测试，接触放电4000V，空气放电8000V的情况下，网关能正常工作 快速瞬变脉冲群测试，在2000V、5KHz的快速瞬变脉冲群干扰下，网关能正常工作。 浪涌测试，网关能够承受1000V的浪涌冲击。
7、应能满足GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》中电源端子传导搔扰电压限值A级要求。
8、应能满足GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》中电源端子辐射骚扰电压限值A级要求。
9、在射频电磁场辐射骚扰施加值10V/m、80MHz～2000 MHz的情况下，网关能正常工作。
10、在射频场感应的传导骚扰频率范围150kHz～80 MHz、10V的情况下，网关能正常工作。
11、网关能实时对每个电表的情况进行实时采集，如电表用量、电表当前状态、电表告警信息等，单个电表的信息采集时间≤300ms。
12、通过电容触摸屏有权限的用户可以对网关地址、网关、服务器的地址、数据上报时间间隔（1分钟到60分钟可配置）、定时控制策略等进行设置。
13、通过电容触摸屏有权限的用户可以直接通过数据网关上的触摸屏，查询到对应电表的总用电量、总购电量、历史数据、电表状态、告警数据等。
14、在紧急情况下，有权限的用户可以通过电容触摸屏直接对电表进行供电或断电等应急控制。
15、当用户有低电、过流、恶性负载等告警信息时，数据网关的显示屏会实时有图标闪烁，并有声音提示。（提供检测机构出具的检测报告）。
16、支持断点续传（提供检测机构出具的检测报告）。
17、定时管理表具开关、限流、恶性负载功能 对上位机与网关之间通过标准XML文档进行传输并解析。
18、一台网关至少能供320个计量表具进行数据的传输与控制（提供检测机构出具的检测报告）。
19、网关自动解释各种计量的协议，无缝对接各类表具，包括单相电能表、三相电能表、多功能电能表、水表、燃气表、热量表、冷量表等。（提供检测机构出具的检测报告）。
14．投标人需提供承诺函，承诺所提供的C栋，F栋，G栋，H栋，I栋，J栋共6栋楼数据网关，无缝接入新升级的电控平台，实现统一的供电管理、抄表管理、缴费管理、报表统计管理等，如需涉及对接的产生费用包含在数据网关报价中，投标人提供书面承诺函加盖投标人公章，未提供承诺的为无效投标。
	6台

	6
	信号线
	RVV2*1、0
	400米

	7
	网线
	六类线
	200米

	8
	辅材
	PVC管、弯头、线槽等
	1批

	七、第三方对接系统

	序号
	项目名称
	型号、规格
	

	1
	图书人工借阅对接
	1、与图书馆借阅系统对接，通过校园卡数据同步，实现刷脸、刷虚拟卡进行身份核验借阅书籍。
2、支持与校园卡的支付扣费，如超期罚款、书籍损坏可通过刷脸、刷虚拟卡进行聚合支付缴费。
3、投标人具有国家版权局颁发的校园卡第三方对接软件著作权登记证书，加盖投标人公章，原件备查。
	1套

	2
	智能识别
终端
	1、支持刷卡、刷码、刷脸，三合一认证一体机
2、CPU：1、8G双核+1、5G A53四核+GPU                                                                                                                                                                                 3、内存：2G DDR4标准 可扩展为4G DDR4                                                                                                                                                              4、FLASH：8G EMMC标准 可扩展为16G EMMC                                                                                                                                                    5、操作系统：安卓7、1                                                                                                                                                       6、显示方式：8英寸宽温IPS屏显示                                                                                                                                                                                   7、键盘类型：电容式触摸按键                                                                    8、通讯接口：TCP/IP、WIFI、TCP/IP、RS-485、韦根、RS232                                                                                                                                                                                       9、升级方式：TCP/IP，串口，U盘
10、显示范围：分辨率800*1280                                                                                                                                                        11、支持卡类型：支持13、56MHz非接触式卡片，符合ISO/IEC 14443A/B标准的M1卡、CPU卡、SIMPASS、UIMPASS
12、扫码头：分辨率640*480，最小解析度7mil，识读距离QR:1~10CM, 读卡距离：≤5CM                                                                                                                                                                                                                        13、支持PSAM卡加密：标准配置1个PSAM卡槽
14、人脸识别：支持本地存储2万人脸库，可扩容至5万。支持活体算法                                                                                                                                                                                      15、 支持真人语音提示, 支持干节点信号输出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                16、人脸摄像头：200万像素，双目高清宽动态摄像头，支持红外和RGB输出，红外输出850单通分辨率1280*960，RGB输出650IR 分辨率1920*1080
17、功耗：≤ 15W                                                                                                                                                18、断电数据保护：10年                                                                                                                                                                                                                                                                                                    19、工作环境：温度：-10℃～55℃，湿度：15%RH～95%RH
	2台

	3
	自助借阅对接
	1、支持通过校园卡数据对接，实现刷脸、刷虚拟卡自助完成书籍借还。
	1套

	4
	智能识别
终端
	1、支持刷卡、刷码、刷脸，三合一认证一体机
2、CPU：1、8G双核+1、5G A53四核+GPU                                                                                                                                                                                 3、内存：2G DDR4标准 可扩展为4G DDR4                                                                                                                                                              4、FLASH：8G EMMC标准 可扩展为16G EMMC                                                                                                                                                    5、操作系统：安卓7、1                                                                                                                                                       6、显示方式：8英寸宽温IPS屏显示                                                                                                                                                                                   7、键盘类型：电容式触摸按键                                                                    8、通讯接口：TCP/IP、WIFI、TCP/IP、RS-485、韦根、RS232                                                                                                                                                                                       9、升级方式：TCP/IP，串口，U盘
10、显示范围：分辨率800*1280                                                                                                                                                        11、支持卡类型：支持13、56MHz非接触式卡片，符合ISO/IEC 14443A/B标准的M1卡、CPU卡、SIMPASS、UIMPASS
12、扫码头：分辨率640*480，最小解析度7mil，识读距离QR:1~10CM, 读卡距离：≤5CM                                                                                                                                                                                                                        13、支持PSAM卡加密：标准配置1个PSAM卡槽
14、人脸识别：支持本地存储2万人脸库，可扩容至5万。支持活体算法                                                                                                                                                                                      15、 支持真人语音提示, 支持干节点信号输出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                16、人脸摄像头：200万像素，双目高清宽动态摄像头，支持红外和RGB输出，红外输出850单通分辨率1280*960，RGB输出650IR 分辨率1920*1080
17、功耗：≤ 15W                                                                                                                                                18、断电数据保护：10年                                                                                                                                                                                                                                                                                                    19、工作环境：温度：-10℃～55℃，湿度：15%RH～95%RH
	2台

	八、利旧系统维保部分

	1
	电控管理系统
	提供三年利旧宿舍电表的设备维护，费用包含所需的配件、人工、线材、税费等（C栋：360间，F栋：289间，G栋：241间，H栋：289间，I栋：192间，J栋：160间）
	1531间

	2
	通道系统
	提供三年利旧人行通道闸机的设备维护，费用包含所需的配件费、人工费、线材费、税费等（大门口单通道闸机、图书馆一楼双通道、二楼三通道利旧闸机的维护）
	3套
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