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第一章　综合说明

一、招标公告
厦门华天涉外职业技术学院对采购智能停车场系统项目进行公开招标,现欢迎符合投标人资格要求的投标人前来提交密封的投标。

（一）采购项目：智能停车场系统
（二）采购方式：竞争性谈判
（三）采购内容：采购智能停车场系统，具体需求见第三章采购内容和要求。

（四）投标截止时间：2020年12月2日星期三（北京时间上午9:00），投标人应在此之前将密封的纸质投标文件送达厦门华天涉外职业技术学院资产管理处，当天开标。逾期或不符合规定的投标文件将被拒绝。 
项目联系人：郭平辉
联系电话：13305952229
第二章　投标须知
一 、说明
（一）适用范围
本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的智能停车场系统及服务采购。

（二）定义
1.“招标人”系指厦门华天涉外职业技术学院。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。    

3.“货物”系指本次招标拟采购的智能停车场系统。
4.“服务”系指根据本合同规定投标人必须承担有关的服务和合同中规定供应方应承担的义务,以及合同中未规定,但依法有利于合同履行原则,应当由投标人承担的其它义务。

（三）投标人资格要求 
1.为确保投标人了解学校采购和建设需求，请投标人提前到学校进行现场勘察。投标人应具有承建本项目的能力和丰富经验，提供2018年以来由投标人直接签署的类似合同案例。
2.投标人应有能力响应招标文件要求、提供本招标文件所述货物及服务、具备相关法律法规、行政规章条例，具备本招标文件中规定的参加采购活动应当具备的条件。投标人应为智能停车场系统原厂家，或取得智能停车场系统厂家针对本项目授权函的供应商。
3.符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

（四）投标费用
无论投标过程和结果如何，投标人自行承担与投标有关的全部费用。
二、投标文件的编写

（一）总体要求

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对本文件作出实质性响应，否则，其投标文件可能导致废标处理。

2.投标人应按本文件中提供的格式、内容和要求制作投标文件。

（二）投标文件按采购项目及要求编制，并加盖单位公章。
（三）投标内容填写说明

1.投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写。

2.投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。
3.投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。

（四）投标文件的签署及规定

1.投标人应按本须知的相关要求准备投标文件正本和副本。

2.投标文件的正本需打印，并由投标人或经正式授权的代表在投标文件上签字。文件的副本可采用正本的复印件。

3.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。
（五）投标文件的密封和标记

1.投标文件应密封并在封口及相关部位加盖投标人单位公章及法定代表人或委托代理人签名。

2.封面应注明项目名称、投标单位及投标人名称
三、投标文件的递交

递交投标文件截止时间前直接将投标文件递交至厦门华天涉外职业技术学院资产管理处，当天开标，逾期不予接收。
四、开标

（一）招标人在投标文件截止期后查看招标文件。

（二）根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标候选人。 
五、授予合同

（一）完成评定后，向招标人提交评定结果。

（二）中标通知和合同授予

1.评定结果公开后，将对中标人发出通知并签订合同。

2.招标文件和投标文件等，均视为签订合同的依据。
第三章　采购内容及要求
一、采购内容
采购智能停车场系统，通过本项目提高学校停车场车辆管理水平，提升车辆通行效率，建设高标准的智能停车场。
各投标人须按照清单表进行报价，所提供的货物要求符合国家或行业的相关标准。本文所述采购内容及要求，应视为智能停车场系统正常运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则，一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。
二、货物需求、技术要求
（一）招标参数

	序号
	采购品目
	主要技术参数
	数量

	1
	车牌识别一体机
	1.用户存储容量：20万，记录存储容量：5万条，TCP/IP、蓝牙通讯
2.硬件内核：四核1.4GHz A17处理器、2GB内存、1GB存储器

3.语音提示：智能化、行业化、情景化的可自定义语音提示

4.LCD显示屏：18.5寸工业级IPS全视角高清LCD显示屏，情景化图形交互。可实现无牌车、临时车扫码进出缴费，屏幕亮度可达700cd/m2

5.可视对讲：支持网络化语音对讲功能，远程业务托管

6.收费模式：中央自助（人工）缴费，出口无感（人工）缴费
7.车牌识别：内置摄像头，支持双路协同识别，识别率全天候≥99.7%

11.支持IP/IO道闸，支持双道闸应用，支持单通道共用道闸车场模式

12.内置摄像头规格：手动变焦镜头，1/3英寸CMOS传感器，200万像素

调节角度：上、下、左、右可调

14.内置补光灯规格：高亮LED灯12颗，功率20W，光敏控制（外置式）

15.补光距离：5m处光照大于50Lux，调节角度：上、下、左、右可调

15.材质：机身主体采用厚度1.2mm的高强度碳钢板材，面板采用厚度为0.5mm的钢化玻璃，整体呈黑色，在补光灯与摄像头处做透光处理

16.机箱工艺：钣金模具成型，高档喷粉工艺，喷涂厚度大于0.8mm

17.外壳防护等级：IPX4，阻燃面板，三级防雷保护
（须提供货物彩页）
	4台

	2
	一体式摄像机
	1.镜头类型：6mm定焦镜头，200万像素，分辨率1080P，720P

2.调节角度：角度上、下、左、右可调，调节范围为15度

3.补光灯开/关控制：光敏自动控制

4.补光距离：5m处光照大于50LUX
5.一体式机身
（须提供货物彩页）
	4台

	3
	道闸
	1.采用车辆检测、数字防砸、开优先三重防砸设计、雷达监测技术

2.采用直流伺服控制技术，保障闸杆运行精确定位，平稳、低噪音
3.采用故障自检报警提示技术，方使货物维护
4.整机模具化、防伪化设计，批量化、工装化制造，质量稳定可靠
5.通过配套的闸杆夹头，可安装通用的椭圆形铝型材闸杆

6.具有标准开放接口
7.防止因闸杆运行超过极限位置导致砸伤或损坏道闸
8.输出开闸信号，则闸杆上执行开闸（上行）动作
9.实现车辆通过道闸后，道闸自动关闭

10.通过加装道闸温控装置，自动监测道闸内部温度
11.运行时噪声小于75dB, 须提供公安部检测报告
（须提供货物彩页）
	4台

	4
	语音对讲立柱
	1.防水等级IP54，功率＜50W，立柱式，输入电源220V
2.使用寿命≥10万小时，平均无故障时间5000小时
3.支持刷卡进出功能。
（须提供货物彩页）
	4台

	5
	防砸地感
	地感处理器含底座
	4台

	6
	车场
管理软件
车场管理软件
	1.车辆驶近出入口时，系统自动对车辆牌照进行识别，包括车牌号码、车牌颜色的识别，识别率保证99%以上。在实时记录通行车辆图像的同时，还具备对民用车牌、警用车牌、军用车牌、武警车牌、使馆牌、大陆港澳牌的车牌自动识别能力。（具有国家级实验室软件测试报告）

2.符合GA/T 833-2016 机动车号牌图像自动识别技术规范。能识别黑、白、蓝、黄、绿五种车牌颜色。

3.车辆信息记录：在车辆通过出入口时，牌照识别系统准确拍摄包含车辆前端、车牌的图像，并将图像和车辆通行信息传输给出入口控制终端，并可选择在图像中叠加车辆通行信息（如时间、地点等），准确记录车辆通行信息。可提供车头图像（可包含车辆全貌），系统采用的抓拍摄像机，具备智能成像和控制补光功能，能够在各种复杂环境（如雨雾、强逆光、弱光照、强光照等）下和夜间拍摄出清晰的图片。

4.信息提示：车辆在出入口被抓拍后，系统将进行相关信息提示，包含TTS语音提示、信息显示，车辆驶入、驶出时可以根据客户需要提示语音，收费金额显示，欢迎标语等。

5.图片预览：系统支持在岗亭客户端对过车图片和信息实时显示，进出车辆自动匹配，图片预览支持按车道轮巡。

6.车牌校正：系统支持通过人工在岗亭客户端上对识别异常的车牌进行修正，对无牌车进行人工匹配来确保系统工作正常。

7.车辆缴费：支持通过现金、支付宝、微信等方式进行停车费的收缴

8.车辆管控：针对固定车辆，支持车牌识别比对正确，信息核实有效后，即可进场和出场，无需其他操作。针对临时车辆，抓拍车牌并识别，将车辆信息记录在系统中，直接放行进场；出场时，缴清费用后离场。

布控车辆：嫌疑车辆由系统自动在前端岗亭和中心产生报警，同时人工参与处理。

9.无牌车管理：支持无牌车辆使用扫码自主进出场和缴费。

10.异常求助：系统支持任何车辆在遇到无法自助处理的情况时，通过入场车道或者出场车道的呼叫按钮进行求助。

11.远程协助：停车场管理者可以通过本系统的中心客户端远程接听入场车道或者出场车道求助，做可视化对讲。可以对于车主的操作问题进行指导；可以对于识别错误问题进行远程修正；可以对于特殊车辆进行放。

12.道闸控制功能：岗亭客户端支持远程控制电动挡车器启闭，方便操作人员管理和特殊控制需要。

13.一户多车管理功能：支持一户多车的功能，若一个户主名下登记有多辆车，但是在这个停车场内该户主的车位数少于车辆数。那么在这个户主名下车位已满的情况，还有固定车入场停车，这些后面入场的固定车将被认为是临时车进行收费。此功能用于规范一户多车的管理。

14.车辆收费管理功能：系统支持对固定车辆、临时车辆、群组车辆等制定相应的收费规则，支持车辆出场时在岗亭通过车牌识别记录车辆进出时间并计算费用和收费，支持自助缴费。

15.报警管理功能：当系统识别出来的车辆车牌不符合条件时，或者车牌在黑名单库时，岗亭或管理中心自动报警，提示工作人员进行检查。

16.数据查询功能：可查询通行信息、场内车辆、操作日志、设备状态和收费金额等信息并输出完整的数据报表。

17.统计报表功能：支持按停车场收费统计、车辆流量数据统计、临时车辆缴费统计、现金收费统计等报表功能。

18.数据上传功能：出入口过车数据自动上传中心，由中心集中存储和管理，支持前端数据缓存以及断点续传。

19.权限设置和用户管理功能：为了实现系统的安全管理，系统对用户权限进行管理，用户分两个级别：系统操作员、系统管理员，系统管理员可以添加、删除和修改系统操作员，并且可以分配用户权限。用户权限包括：系统配置、卡片管理、车辆信息管理、布控/撤控、查询、统计。

系统配置包括：用户管理、出入口管理、车位管理、系统设置。
	1套

	7
	交换机
	8口交换机
	4台

	8
	减速带
	减速坡
	12米

	9
	发卡器
	可对卡片进行授权，配套卡片100张
	1台

	10
	施工
	包含运输、安装、调试
	1项


（二）相关要求
1.系统的建设应采用先进的设计思想和主流的技术路线，必须符合业界当前的发展趋势，遵循行业的相关技术标准。
2.投标人须提供本项目适用的技术方案，并作专门的详细描述，内容包括：详细的货物技术资料，包括文字资料、图示、彩图、彩页、系统架构、原理、功能模块等。投标人提供的技术方案应能全面适应或超出采购要求，不得随意降低采购技术标准和档次,且需列出详细对应的技术参数偏离表，所报货物技术指标、功能参数与采购要求相比不得存在缺项、漏项。
3.投标人须提供详细的实施组织方案，包含但不限于：人员安排、时间安排、工作进度安排。
4.投标人提供给招标人的货物必须是合法获得、无版权纠纷的货物，保证招标人在使用过程中的任何时候不受到知识产权或版权的纠纷，否则由此产生的任何责任和损失完全由投标人承担。

5.投标人提供的货物技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业对该类货物的规定标准、规范要求，技术参数与配置要求不低于本采购项目提供的技术参数与配置要求。

6.投标人所提供的货物应提供能证明其货物符合国家标准的相关证明文件，如权威部门对货物的鉴定证书、检测报告、安全、信息安全管理体系认证等。

7. 投标人所提供的货物应为全新货物，并最少提供三年原厂免费软件升级、三年免费质保。
8.在质保期内，投标人有责任解决所提供的投标货物的任何问题，在质保期满后，当需要时，投标人仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。
9.质保期满后，投标人负责终身维护，招标人只需付零配件费用，零配件按市场批发价提供。
10.故障响应时间：在质保期内出现质量问题时，投标人应在2小时内电话响应，12小时内到达，48小时内修复；超过48小时内无法修复的，投标人应提供相应设备，以保证设备的正常运行，其中发生一切费用由投标人承担。特殊情况下，由投标人与招标人协商，并经招标人同意后在双方约定的时间内完成设备的修复或更换。
11.为保障招标人对系统的有效管控，配套的非机动车刷卡功能需完全开放给学校，可由学校自主采购、加密、保管、配备、生成密匙卡。
12.系统建设完成后投标人需免费培训学校相关管理人员、操作人员，并交接所有的系统，包含但不限于操作系统、数据库、管理平台、管理员用户名和密码、培训材料。
对货物服务要求的有效响应将被视为投标人对其所投标货物的服务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的货物服务条款。
三、安装和技术培训要求

投标人应配合学校完成部署服务，为学校工作人员提供必要的技术培训，使参加培训的人员具备货物的应用和维护能力。
第四章　应提交的有关格式范例

格式一　投标文件封面格式

（正本）或（副本）

项目名称：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法人代表或委托代理人（签字或签章）：
格式二　投标函
致：厦门华天涉外职业技术学院
（投标单位全称）                     法定代表人         授权          （全权代表名称）为全权代表，参加贵校组织的智能停车场系统采购招标项目，并进行投标。为此：
1、提供投标须知规定的全部投标文件。
2、所附投标报价表中规定的应提供和支付的投标总价为人民币
（大写）                                     。  

投标人承诺承担安装调试所需配件、附件、辅料等所发生的所有费用。

3、投标文件有效期为 30 天
4、投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。
5、若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。
6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。
          投标人名称：                        （公章）
全权代表签字：                 
投标日期：     年   月   日

格式三　法定代表人授权书

致：厦门华天涉外职业技术学院：

（投标单位全称）                     法定代表人         授权          （全权代表名称）为全权代表，参加贵校组织的智能停车场系统采购招标项目，其在招标中的一切活动本公司均予承认。

                             法定代表人签字：              
单位公章：

         日期：     年   月   日
全权代表姓名：             
职务：                     

详细通讯地址：                                   

传真：          电话：           邮编：        
格式四　开标一览表
智能停车场系统采购招标项目
单位：元

	序号
	项目
	说明
	投标报价

	1
	车牌识别一体机
	
	

	2
	一体式摄像机
	
	

	3
	道闸
	
	

	4
	语音对讲立柱
	
	

	5
	防砸地感
	
	

	6
	车场管理软件
	
	

	7
	交换机
	
	

	8
	减速带
	
	

	9
	发卡器
	
	

	10
	施工
	
	


售后服务说明：

投标单位全称：（单位公章）

投标人代表签字：               
职务：                  日期：     年   月   日

备注：
1.投标总价包括运输、保险、税金、调试、验收及安装辅助工作等工程价格，须提供所有设备的价格清单。
２.此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。
３.须提供交货及完成时间。
格式五　技术参数响应偏离情况表
	序号
	技术参数名称
	响应偏离情况
（负偏离/无/正偏离）
	说明

	1
	车牌识别一体机
	1.
2.

3.
	

	2
	一体式摄像机
	
	

	3
	道闸
	
	

	4
	语音对讲立柱
	
	

	5
	防砸地感
	
	

	6
	车场管理软件
	
	


投标人需详细列出货物技术参数细项的响应偏离情况
格式六　投标人资信声明

基本情况
投标人名称：                  
地   址：            电  话：            
成立和注册日期：            　
公司性质：                 　 
主要负责人：            　　　
有关银行的名称和地址：                 
其他情况：                             
就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。
授权代表签字：                        
授权代表的印刷字体姓名：              
授权代表的职务：             
电话号和传真号：             
公     章：                  
日期：     年   月   日

格式七　货物售后服务承诺表
	序号
	质量保障措施及服务内容
	承  诺
	备注

	1
	质保维护时间及质保维护范围
	
	

	2
	现场免费提供安装、调试服务
	
	

	3
	免费上门服务期限
	
	

	4
	质保期内货物故障服务响应时限
	
	

	5
	质保期满后的质保维护服务费用
	
	

	6
	交货时间
	
	

	7
	是否有质保期外的服务承诺
	
	

	8
	其他
	
	


投标人全权代表签字：

投标人（公章）：

日期：     年      月      日

格式八　提供营业执照和组织机构代码证及相关证件
第五章　评标办法

一、评标原则
（一）评标将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人提供设备的技术性能、交货期限、状态、售后服务、资信情况、履约能力等进行综合分析考评。

（二）客观公正的对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

（三）在开标、评标期间，投标人不得询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则将废除其投标。

（四）在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

（五）如投标人考评相同，按投标报价低者为中标侯选单位。
（六）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价的，将要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标小组可将该供应商的采购响应文件作无效处理。
二、评定内容及评标标准

评定内容包括报价、招标参数、质保期内的售后服务承诺、质保期外的售后服务承诺、生产厂商售后服务体系、服务承诺的落实保障措施等，涉及的证明材料应提供原件或复印件加盖公章备查。
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