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第一章　综合说明

一、招标公告
厦门华天涉外职业技术学院对中心机房升级改造项目进行公开招标，现欢迎符合投标人资格要求的投标人前来提交密封的投标。

（一）采购项目：中心机房升级改造项目
（二）采购方式：竞争性谈判
（三）采购内容：采购中心机房设备，并对中心机房进行强弱电综合布线和调试，具体需求见第三章采购内容和要求。

（四）投标截止时间：2021年7月18日星期日（北京时间上午9:00），投标人应在此之前将密封的纸质投标文件送达厦门华天涉外职业技术学院资产管理处，当天开标。逾期或不符合规定的投标文件将被拒绝。 
项目联系人：郭平辉
联系电话：13305952229
第二章　投标须知
一 、说明
（一）适用范围
本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

（二）定义
1.“招标人”系指厦门华天涉外职业技术学院。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。    

3.“货物”系指本次招标拟采购的设备和布线等。
4.“服务”系指根据本合同规定投标人必须承担有关的服务和合同中规定供应方应承担的义务，以及合同中未规定，但依法有利于合同履行原则，应当由投标人承担的其它义务。

（三）投标人资格要求
1.响应招标文件要求、有能力提供本招标文件所述货物及服务、具备相关法律法规、行政规章条例和本招标文件中规定的参加采购活动应当具备的条件的合格投标人。
2.符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

（四）投标费用
无论投标过程和结果如何，投标人自行承担与投标有关的全部费用。

二、投标文件的编写

（一）总体要求

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对本文件作出实质性响应，否则，其投标文件可能导致废标处理。

2.投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

（二）投标文件按采购项目及要求编制，投标文件应加盖单位公章。
（三）投标内容填写说明

1.投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写。

2.投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。
3.投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。

（四）投标文件的签署及规定

1.投标人应按本须知的相关要求准备投标文件，正副本各一份。

2.投标文件的正本需打印，并由投标人或经正式授权的代表在投标文件上签字。文件的副本可采用正本的复印件。

3.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。
（五）投标文件的密封和标记

1.投标文件应密封并在封口及相关部位加盖投标人单位公章及法定代表人或委托代理人签名。

2.封面应注明项目名称、投标单位及投标人名称
三、投标文件的递交

递交投标文件截止时间前直接将投标文件递交至厦门华天涉外职业技术学院资产管理处，当天开标，逾期不予接收。

四、开标

（一）招标人在投标文件截止期后查看招标文件。

（二）根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标候选人。 

五、授予合同

（一）完成评定后，向招标人提交评定结果。

（二）中标通知和合同授予

1.评定结果公开后，将对中标人发出通知并签订合同。

2.招标文件和投标文件等，均视为签订合同的依据。
第三章　采购内容及要求
一、采购内容
出口网关1台、核心交换机1台、SDN设备1台、机柜6个，并对中心机房进行强弱电综合布线和调试。
本次招标不组织统一现场勘察，投标人如有需要请自行到学校进行现场勘察，现场勘察联系人：翁老师13720882772。
本文所述采购内容及要求，应视为中心机房正常运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则，一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。
本次采购网络设备品牌要求：华为、锐捷品牌。
二、货物配置要求、服务要求
（一）配置要求
	出口网关
	（1）支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥4个，提供官网截图并加盖厂商章。
（2）支持网口扩展槽≥2，本次扩展千兆电口≥8个，万兆光口≥2个。
（3）标准1U机箱，多核非X86架构，提供官网产品说明链接并截图。
（4）支持双硬盘插槽，硬盘容量≥1T，硬盘支持可插拔更换。
（5）支持静态路由、RIP(V1/V2)、RIPng、OSPFv2等多种路由协议。
（6）所投产品URL数据库、应用分类库、地址库、内容审计特征库、支持在产品维保期内免费升级，提供原厂声明文件，加盖原厂商公章，另外URL数据库和应用特征库支持远程HTTP自动升级，提供设备配置界面截图并加盖章厂商公章。
（7）支持诺客（MACC）云服务管理，实现一个账号同时管理多台设备，提供设备配置与诺客管理界面截图。
（8）在原有固化接口的基础上，额外配置扩展模块，千兆电口≥8个，万兆光口≥2个。
（9）为了保证网络兼容性，要求出口网关、核心交换机、sdn设备为同一品牌。

	核心交换机
	（1）独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥5个；需提供官网截图与链接证明并加盖厂商章。本次实配引擎≥2个，交流电源≥2块，万兆SFP+光口≥48个。
（2）交换容量≥325.8T，包转发性能≥60，000Mpps，需提供官网截图与链接证明并加盖厂商章。
（3）支持大规模集中认证解决方案：要求单台设备支持≥9万个用户并发在线，从容面对大规模终端并发上网的场景。需提供权威第三方测试报告。

（4）N:1虚拟化：最多可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合。
（5）所投交换机支持SDN方案功能，无需收集哑终端 MAC 和 IP 地址，实现哑终端入网 IP+mac 绑定及终端自动上线与 vlan/端口无关，即插即用。提供国家认可的权威检验机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章或招投标专用章。
（6）设备支持并实配web降噪功能，需提供权威第三方测试报告。
（7）支持ICMP、ICMPv6、支持ND（neighbor discover）、手工配置（自动创建）本地地址、IPv6 Ping、IPv6 Tracert。

（8）支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议。

（9）支持基础安全保护策略 ，可实现ARP攻击限速、ARP防护隔离、DHCP防护、ICMP防护、IP扫描防护、DHCP V6防护、ND防护等各种攻击的自动防御。
（10）支持L3 MPLS VPN，支持VPLS/VPWS(Martini及Kompella)，支持跨VPN组播。

（11）本次配置：双引擎、双电源、万兆光口≥48个。

（12）为了保证网络兼容性，要求出口网关、核心交换机、sdn设备为同一品牌。

	SDN设备
	（1）用户可根据账号密码确认对应的用户分组，同一用户分组内安全策略一致，用户在不同位置登录，输入账号标识的用户组不变，实现策略随行。

（2）提供不少于200个网络节点授权，自动发现资产终端设备，拓扑的自动生成和展示，支持提供向导式配置界面。

（3）在扁平化的大二层组网环境下，支持端口特定的隔离策略，既能隔离 arp、单播、 dhcp 报文又能放通其他正常的二层报文，提供第三方测试报告。

（4）支持动、静态IP地址混合部署场景，提供第三方测试报告。

（5）支持设备0配置上线，设备空配置连入网络后自动下发配置运行。
（6）当网络出现环路时能自动产生告警，并在拓扑中显示具体的环路设备告警，能够查询到具体的环路端口，提供第三方测试报告。

（7）支持IP分配监控，实现显示IP地址的不同状态，包含冲突地址，分配地址，保留地址，不可分配地址等。

（8）支持自定义资产终端准入免确认时间，免确认时间内自动进行整网资产哑终端设备的IP+MAC等信息收集，提供功能截图。

（9）支持汇聚交换机、接入交换机和无线的品牌解耦，能满足方案灵活性、保护投资，提供方案技术白皮书。

（10）配置至少支持≥200个网络节点授权；配置策略随行的高级功能授权。

（11）为了保证网络兼容性，要求出口网关、核心交换机、sdn设备为同一品牌。

	机柜
	（1）机柜型号：图腾机柜 G26042。
（2）机柜尺寸：600*1000*2055mm。
（3）机柜容量：42U。
（4）机柜配置：8位10APDU排插、固定板3块、风扇部件组4只。
（5）配备图腾定制线槽12个。

	中心机房
强弱电综合
布线和调试
	（1）配合学校设计校园网网络拓扑。
（2）校园网网络设备、服务器、网络安全设备网络接入及调试。
（3）中心机房强弱电设计和改造，强弱电分离，按标准规范进行强弱电线路施工，根据需要合理配备理线架。
（4）配套万兆光模块：6个。
（5）配套千兆光电转换模块：6个。


（二）服务要求

在标准服务基础上，投标人还应尽量达到以下标准，所提供的服务将影响评标得分。
（1）原厂家售后服务，三年专业技术支持，原厂商7x24小时服务专线，网络设备和机柜提供3年免费质保。
（2）当投标货物发生非人为因素严重故障时，投标人应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由投标人负担。
（3）投标人在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标货物生产厂家原产的或是经其认可的。
（4）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（5）在质保期内，投标人有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题，在质保期满后，当需要时，投标人仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。
对货物服务要求的有效响应将被视为投标人对其所投标货物的服务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的货物服务条款。
三、技术培训要求

投标人应为采购单位相关人员提供必要的技术培训，使参加培训的人员具备货物的应用和维护能力。
第四章　应提交的有关格式范例

格式一　投标文件封面格式

（正本）或（副本）

项目名称：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法人代表或委托代理人（签字或签章）：
格式二　投标函
致：厦门华天涉外职业技术学院
                                         (投标单位全称)授权
            （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的中心机房升级改造项目招标有关活动，并进行投标。为此：
1、提供投标须知规定的全部投标文件。
2、所附投标报价表中规定的应提供和支付的投标总价为人民币
（大写）                                     。  

投标人承诺承担安装调试所需配件、附件、辅料等所发生的所有费用。

3、投标文件有效期为 30 天
4、投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。
5、若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。
6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。
           投标单位全称：                         （公章）
全权代表签字：            
日期：       年   月   日
格式三　法定代表人授权书

致：厦门华天涉外职业技术学院：

（投标单位全称）                            法定代表人
            授权            （全权代表名称）为全权代表，参加贵校组织的中心机房升级改造项目招标，其在招标中的一切活动本公司均予承认。

                              法定代表人签字：            
投标单位公章：            
　                    日期：       年   月   日
全权代表姓名：            
职务：                    
详细通讯地址：                                    

传真：            电话：            邮编：            
格式四　开标一览表
中心机房升级改造招标项目
单位：元

	项目与品牌
	型号与规格
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（如设备包含多个组件须分别列出报价）
售后服务说明：

投标单位全称：                         （公章）
全权代表签字：            
日期：       年   月   日

备注：

1、投标总价包括运输、保险、税金、调试、验收及安装辅助工作等工程价格，须提供所有设备的价格清单。
2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。
3、须提供交货及安装时间。
格式五　投标单位资信声明

基本情况

投标单位名称：                         
地址：                  　电话：                  　
成立和注册日期：              
公司性质：                  　
主要负责人：             　　 
有关银行的名称和地址：             　  
其他情况：                              
就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

全权代表签字：                      
全权代表的印刷字体姓名：            
全权代表的职务：              
电话号和传真号：              
公章：                        

日期：       年   月   日

格式六　设备参数响应情况表

	编号
	设备参数要求名称
	响应情况及说明
（符合/不符合）

	（一）出口网关（品牌型号）

	1
	支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥4个，提供官网截图并加盖厂商章。
	

	2
	支持网口扩展槽≥2，本次扩展千兆电口≥8个，万兆光口≥2个。
	

	3
	标准1U机箱，多核非X86架构，提供官网产品说明链接并截图。
	

	4
	支持双硬盘插槽，硬盘容量≥1T，硬盘支持可插拔更换。
	

	5
	支持静态路由、RIP(V1/V2)、RIPng、OSPFv2等多种路由协议。
	

	6
	所投产品URL数据库、应用分类库、地址库、内容审计特征库、支持在产品维保期内免费升级，提供原厂声明文件，加盖原厂商公章，另外URL数据库和应用特征库支持远程HTTP自动升级，提供设备配置界面截图并加盖章厂商公章。
	

	7
	支持诺客（MACC）云服务管理，实现一个账号同时管理多台设备，提供设备配置与诺客管理界面截图。
	

	8
	在原有固化接口的基础上，额外配置扩展模块，千兆电口≥8个，万兆光口≥2个。
	

	（二）核心交换机（品牌型号）

	1
	独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥5个；需提供官网截图与链接证明并加盖厂商章。本次实配引擎≥2个，交流电源≥2块，万兆SFP+光口≥48个。
	

	2
	交换容量≥325.8T，包转发性能≥60，000Mpps，需提供官网截图与链接证明并加盖厂商章。
	

	3
	支持大规模集中认证解决方案：要求单台设备支持≥9万个用户并发在线，从容面对大规模终端并发上网的场景。需提供权威第三方测试报告。
	

	4
	N:1虚拟化：最多可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合。
	

	5
	所投交换机支持SDN方案功能，无需收集哑终端 MAC 和 IP 地址，实现哑终端入网 IP+mac 绑定及终端自动上线与 vlan/端口无关，即插即用。提供国家认可的权威检验机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章或招投标专用章。
	

	6
	设备支持并实配web降噪功能，需提供权威第三方测试报告。
	

	7
	支持ICMP、ICMPv6、支持ND（neighbor discover）、手工配置（自动创建）本地地址、IPv6 Ping、IPv6 Tracert。
	

	8
	支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议。
	

	9
	支持基础安全保护策略 ，可实现ARP攻击限速、ARP防护隔离、DHCP防护、ICMP防护、IP扫描防护、DHCP V6防护、ND防护等各种攻击的自动防御。
	

	10
	支持L3 MPLS VPN，支持VPLS/VPWS(Martini及Kompella)，支持跨VPN组播。
	

	11
	本次配置：双引擎、双电源、万兆光口≥48个。
	

	（三）SDN设备（品牌型号）

	1
	用户可根据账号密码确认对应的用户分组，同一用户分组内安全策略一致，用户在不同位置登录，输入账号标识的用户组不变，实现策略随行。
	

	2
	提供不少于200个网络节点授权，自动发现资产终端设备，拓扑的自动生成和展示，支持提供向导式配置界面。
	

	3
	在扁平化的大二层组网环境下，支持端口特定的隔离策略，既能隔离 arp、单播、 dhcp 报文又能放通其他正常的二层报文，提供第三方测试报告。
	

	4
	支持动、静态IP地址混合部署场景，提供第三方测试报告。
	

	5
	支持设备0配置上线，设备空配置连入网络后自动下发配置运行。
	

	6
	当网络出现环路时能自动产生告警，并在拓扑中显示具体的环路设备告警，能够查询到具体的环路端口，提供第三方测试报告。
	

	7
	支持IP分配监控，实现显示IP地址的不同状态，包含冲突地址，分配地址，保留地址，不可分配地址等。
	

	8
	支持自定义资产终端准入免确认时间，免确认时间内自动进行整网资产哑终端设备的IP+MAC等信息收集，提供功能截图。
	

	9
	支持汇聚交换机、接入交换机和无线的品牌解耦，能满足方案灵活性、保护投资，提供方案技术白皮书。
	

	10
	配置至少支持≥200个网络节点授权；配置策略随行的高级功能授权。
	

	（四）机柜（品牌型号）

	1
	机柜型号：图腾机柜 G26042。
	

	2
	机柜尺寸：600*1000*2055mm。
	

	3
	机柜容量：42U。
	

	4
	机柜配置：8位10APDU排插、固定板3块、风扇部件组4只。
	

	5
	配备图腾定制线槽12个。
	

	（五）中心机房强弱电综合布线和调试

	1
	配合学校设计校园网网络拓扑。
	

	2
	校园网网络设备、服务器、网络安全设备网络接入及调试。
	

	3
	中心机房强弱电设计和改造，强弱电分离，按标准规范进行强弱电线路施工，根据需要合理配备理线架。
	

	4
	配套万兆光模块：6个。
	

	5
	配套千兆光电转换模块：6个。
	


格式七　产品售后服务承诺表
	序号
	质量保障措施及服务内容
	承诺
	备注

	1
	保修时间及保修范围
	
	

	2
	现场免费提供安装、调试服务
	
	

	3
	免费换货期限
	
	

	4
	免费上门服务期限
	
	

	5
	质保期内产品故障服务响应时限
	
	

	6
	质保期满后的保修服务费用
	
	

	7
	交货时间
	
	

	8
	是否有质保期外的服务承诺
	
	

	9
	其他
	
	


投标单位全称：                         （公章）
全权代表签字：            
日期：       年   月   日

格式八　提供营业执照和组织机构代码证及相关证件
第五章　评标办法

一、评标原则
（一）评标将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人提供的报价、设备的技术性能、交货期限、状态、售后服务和资信情况、履约能力等进行综合分析考评确定中标候选人。

（二）客观公正的对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

（三）在开标、评标期间，投标人不得询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则将废除其投标。

（四）在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

（五）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价的，将要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标小组可将该供应商的采购响应文件作无效处理。

二、评定内容及评标标准

评定内容包括报价、招标参数、质保期内的售后服务承诺、质保期外的售后服务承诺、生产厂商售后服务体系、服务承诺的落实保障措施等。
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