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第一章　综合说明

一、招标公告
厦门华天涉外职业技术学院对智慧教室建设和录播室设备采购项目进行公开招标，现欢迎符合投标人资格要求的投标人前来提交密封的投标。

（一）采购项目：智慧教室建设和录播室设备采购项目
（二）采购方式：竞争性谈判
（三）采购内容：智慧教室建设和录播室设备采购，具体需求见第三章采购内容和要求。

（四）投标截止时间：2022年8月29日星期一（北京时间上午9:00），投标人应在此之前将密封的纸质投标文件送达厦门华天涉外职业技术学院资产管理处，当天开标。逾期或不符合规定的投标文件将被拒绝。 
项目联系人：郭老师
联系电话：13305952229
第二章　投标须知
一 、说明
（一）适用范围
本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

（二）定义
1.“招标人”系指厦门华天涉外职业技术学院。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。    

3.“货物”系指本次招标拟采购的设备和布线等。
4.“服务”系指根据本合同规定投标人必须承担有关的服务和合同中规定供应方应承担的义务，以及合同中未规定，但依法有利于合同履行原则，应当由投标人承担的其它义务。

（三）投标人资格要求
1.响应招标文件要求、有能力提供本招标文件所述货物及服务、具备相关法律法规、行政规章条例和本招标文件中规定的参加采购活动应当具备的条件的合格投标人。
2.符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

（四）投标费用
无论投标过程和结果如何，投标人自行承担与投标有关的全部费用。

二、投标文件的编写

（一）总体要求

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对本文件作出实质性响应，否则，其投标文件可能导致废标处理。

2.投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

（二）投标文件按采购项目及要求编制，投标文件应加盖单位公章。
（三）投标内容填写说明

1.投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写。

2.投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。
3.投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。

（四）投标文件的签署及规定

1.投标人应按本须知的相关要求准备投标文件，正副本各一份。

2.投标文件的正本需打印，并由投标人或经正式授权的代表在投标文件上签字。文件的副本可采用正本的复印件。

3.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。
（五）投标文件的密封和标记

1.投标文件应密封并在封口及相关部位加盖投标人单位公章及法定代表人或委托代理人签名。

2.封面应注明项目名称、投标单位及投标人名称
三、投标文件的递交

递交投标文件截止时间前直接将投标文件递交至厦门华天涉外职业技术学院资产管理处，当天开标，逾期不予接收。

四、开标

（一）招标人在投标文件截止期后查看招标文件。

（二）根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标候选人。 

五、授予合同

（一）完成评定后，向招标人提交评定结果。

（二）中标通知和合同授予

1.评定结果公开后，将对中标人发出通知并签订合同。

2.招标文件和投标文件等，均视为签订合同的依据。
第三章　采购内容及要求
一、采购内容：一间智慧教室建设和两间录播室设备采购。
二、货物配置要求、服务要求
（一）智慧教室建设要求
智慧教室以精品录播为重点建设目标，通过先进的导录播技术、音视频处理技术以及图像识别技术，将多媒体课件、现场多路场景音视频信号实时采集压缩，以标准的流媒体方式保存，并通过教学视频资源应用中心，使整个校园内视频资源得以共建共享，扩大授教范围，让更多的学生接受到优秀教师的“面授”教育。
视频采集系统：配置一台嵌入式录播主机，配置6台高清云台摄像机，主要用于教师特写、板书特写、教师全景、学生特写、学生全景、学生巡航的高清视频信号的采集，通过高清3G-SDI视频线传输至录播主机中，进行高清视频采集、图像合成、编码，支持4K合成输出大屏；视频输入接口应满足学校各种设备的接入，应具备不少于6路SDI信号的摄像机接入、不少于2路HDMI信号的教师笔记本和一体机接入、不少于1路VGA信号和路1路YPBPR信号的投影机和利旧标清设备等。视频编码需支持H.264/H.265视频编码，录制格式支持MP4，支持自定义分辨率、帧率、码流等关键参数。

音频采集系统：配置不少于6个强指向性话筒进行教师及学生的声音采集。为保证音频采集质量，采用一台专业的音频处理器，音频经过数字音频矩阵的均衡、降噪和混音等处理后，输出到录播主机进行音频的录制、直播及存储。录制主机需具备多种类型的音频接口，满足智慧教室多种设备声音的采集录制等，除吊麦外同时具备不少于2路48V供电的桌面鹅颈麦接入，3路立体声音多媒体设备的接入，同时需求不少于4路的声音输出，便于管理老师作为监听、编辑、互动、扩声等方面的应用。音频编码需支持AAC。

智能导播系统：支持切换策略可编辑功能。可以在老师特写、学生特写、教师全景、学生全景、板书特写和老师电脑图像等机位之间进行自动切换，图像切换平滑，没有“跳动”现象，正常情况下出现老师画面，老师使用电脑时能自动切换到电脑画面，学生回答问题时能够自动切换到学生特写画面，老师离开讲台并走到学生中间，摄像机又能切换到学生全景。支持VGA锁定功能。需支持网络导播与本地导播导播方式，满足不同教学场景的需要；系统需支持多种画面的布局，满足不同教学需求画面效果的成效和录制，导播界面下直接通过鼠标拖动通道画面实现多分屏布局显示画面的替换，同时每台摄像机不少于8个快捷预置位设置及调用，快速响应后台老师的操作，同时需搭配不少于12路切换特效，8条幕的预设，更好的完成精品课程的录制；

图像跟踪系统： 配置1台图像跟踪一体机进行智能图像分析，采用嵌入式架构，并自动完成跟踪切换，大大的减少了利用传统录制系统需要人为的对教师进行专业摄像的要求，从而减轻了工作量，减小了人力投入。上课时只需按照常规上课模式进行正常教学活动即可，教师及学生无需佩戴任何定位跟踪设备，抗干扰性强。系统为了智慧教室整体装修风格的美观，需具备身高自适应功能，不会因老师、学生身高比例不同而影响跟踪效果，无需使用定位辅助摄像机，完成自动跟踪的拍摄；根据老师的使用习惯跟踪方式需支持紧跟模式、“特写”与“全景”切换模式。

高清云台摄像机：6台摄像机全部采用高清云台摄像机，用于拍摄特写的摄像机应不小于20倍光学变焦，用于拍摄全景的摄像机应不小于72°广角。为保证视频传输质量，全部采用3G-SDI传输，不得采用网络转换接入录播主机。

多媒体外设系统：采用两台不小于86吋的交互式一体机作为教师的显示及操作终端，用于PPT展示、白板书写等。采用4台不小于75吋的交互式一体机作为学生的显示及操作终端，用于进行小组讨论、学生分屏、分组研讨等。同时配备桌面式触控面板用于开启/关闭/开始/停止录播系统等。

资源管理系统：部署资源管理应用平台，通过“云聚合”技术汇聚分散于各录播教室的视频资源，快速形成校本资源，同时对资源进行有效管理和并提供配套的应用服务。为学校提供直播、点播等服务，同时可对资源进行热门、最新、点击量等快速分类。并可设置多种分类导航和全局搜索，同时用户可以通过各种移动终端登录平台进行学习，随时随地，打破时间和空间的限制。

（二）一间智慧教室设备清单

	类别
	序号
	项目
	数量
	单位

	六机位精品
录播系统
	1
	4K录播一体机
	1
	台

	
	2
	嵌入式录播系统
	1
	套

	
	3
	高清云台摄像机
	4
	台

	
	4
	高清云台摄像机
	2
	台

	
	5
	指向性话筒
	6
	支

	
	6
	数字音频矩阵
	1
	台

	
	7
	图像跟踪一体机   
	1
	台

	
	8
	图像跟踪系统
	1
	套

	
	9
	桌面式触摸面板
	1
	个

	
	10
	时序电源控制器
	1
	台

	
	11
	资源管理平台
	1
	套

	
	12
	流媒体点直播系统
	1
	套

	多媒体外设
	1
	交互一体机
	2
	台

	
	2
	小组侧屏
	4
	台

	
	3
	教室功放
	1
	台

	
	4
	教室音箱
	1
	对

	
	5
	观摩室功放
	1
	台

	
	6
	观摩室音箱
	1
	对

	
	7
	观摩电视
	1
	台

	
	8
	导播配件
	1
	套

	
	9
	直播服务器
	1
	台

	
	10
	高密度AP
	1
	台

	
	11
	机柜
	1
	台

	
	12
	学生桌椅
	48
	套

	
	13
	布线和安装调试
	1
	项


（三）一间智慧教室设备参数
	产品名称
	产品参数

	六机位精品录播系统

	（1）

4K录播

一体机
	1.主机架构：录播主机采用嵌入式一体化DSP纯硬件设计架构，静音空气流散热设计，支持7*24小时工作。
2.整体设计：内置嵌入式操作系统，满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码等功能，支持远程互动教学，实现远程网络互动课堂。
3.视频输入接口：支持≥10路本地高清信号采集接口，至少包括6路SDI、2路HDMI、1路VGA、1路YPBPR。
4.视频输出接口：支持≥3路本地视频输出接口，接口类型为≥2路HDMI高清数字接口（支持4K合成HDMI输出），≥1路VGA接口。
5.音频接口：为保证教室内音频采集，支持≥5路本地音频信号采集接口，接口类型分别为≥2路吊麦,≥3路立体声音频输入接口，其中≥2路吊麦支持48V供电，支持≥4路立体声音频输出接口，其中≥1路为3.5mm本地耳机监听接口。
6.支持≥9路RJ45接口，其中≥1路100/1000Mbps自适应LAN接口，≥8路控制接口（兼容RS232、RS422控制协议）。

7.具备≥4路USB接口，支持连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的录制、下载，其中至少支持2路USB 2.0和2路USB3.0接口。
8.主机前面板配置≥2英寸液晶显示屏和≥6个操作按键，便于进行基本参数的快速设置并及时了解设备的工作状态。
9.主机采用≤24V供电。
10.存储容量：配置≥2T硬盘。
11.视频接入：支持≥6路SDI接口均支持POC供电及信号检测指示灯，支持自动检测到POC摄像机后指示灯亮。
12.整机采用耐腐蚀技术处理，通过符合标准GB/T2423.17-2008中的条件和方法下进行盐雾试验，试验时间不少于72小时，样品外观、各金属件都应无锈蚀痕迹，保证产品的耐腐抗老化性能。
13.设备采用耐高低温技术处理，通过根据GB/T 2423.1-2008和GB/T 2423.2-2008标准条件和方法下，承受低温-30℃～高温40℃环境，试验时间不少于72小时，设备无异常，确保产品使用的持久性和耐高低温性能。

	（2）
嵌入式录播系统
	一、录播系统模块：
1.支持B/S架构设计，能够方便教师使用主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行导播和管理。主界面可以显示录制信息，包括录制时间、视频信息、地址及硬盘容量等。
2.为保证教室内教学场景拍摄录制及教学相关设备信号接入，具备9路信号的加载预监功能，能根据课堂教学进程，对教师、学生、VGA等画面进行智能切换。
3.视频采集：支持高清摄像机信号接入进行画面采集和编码录制，支持多路信号以资源模式与导播后的电影模式同时录制，支持对视频文件进行点播回放以及拖拽播放进度条播放。
4.视频编码：支持H.264/H.265视频编码，录制视频格式支持MP4,支持自定义录制分辨率、帧率和码流，视频编码码流应支持32Kbps至16Mbps可设，视频编码码流支持≥19档以上调节。
5.音频编码：支持AAC音频编码，音频采样率应支持8KHz、16KHz、32KHz、48KHz等。
6.直播推送：支持自定义直播分辨率和码率，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。支持RTMP和RTSP视频传输协议，支持对接资源管理平台/第三方平台实现实时直播、录制视频文件自动上传等功能。
7.视频修复：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的视频文件损坏进行自动修复。支持恢复出厂设置，能够实时初始化系统状态。
8.分段录制：支持录制单个文件和限时自动分割录制功能，支持自定义限时自动分割时长。
9.支持配合图像识别设备实现人脸识别功能。
二、智能导播系统模块
1.支持网络导播与本地导播导播方式。无需安装任何插件即可兼容IE、火狐、搜狗等主流浏览器，本地导播支持直接外接显示器进行操作。
2.支持手动、自动导播的无缝切换，既支持手动录制，又支持录播系统与全自动跟踪系统的无缝对接。
3.支持切换策略可编辑功能。可以在老师特写、学生特写、教师全景、学生全景、板书特写和老师电脑图像等机位之间进行自动切换，图像切换平滑，没有“跳动”现象，正常情况下出现老师画面，老师使用电脑时能自动切换到电脑画面，学生回答问题时能够自动切换到学生特写画面，老师离开讲台并走到学生中间，摄像机又能切换到学生全景。支持VGA锁定功能。
4.导播管理：支持多种画面布局设置，本地导播界面下可直接通过鼠标拖动通道画面即可实现多分屏布局显示画面的替换。
5.提供双分屏、三分屏、四分屏以及自定义画面布局，支持多个视频图层自由叠加组合。
6.支持渐变、淡入淡出、开门、关门、睁眼、闭眼、划像等≥12路切换特效。
7.摄像机控制：每个云台摄像机支持≥8个预置位设置与调用功能，支持在画面调整完成之后手动点击鼠标拖动画面到预置位数字按钮处实现预置位保存。
8.本地导播系统界面可以提供虚拟软键盘，无需外接键盘即可进行中英文输入。
9.支持设置≥8条预设字幕，本地导播界面下支持通过鼠标拖拽设置字幕显示位置。
10.支持自定义台标显示位置，本地导播界面下支持通过鼠标拖拽设置台标显示位置。

	（3）

高清云台
摄像机
	1.图像传感器：不小于1/2.8英寸 逐行扫描CMOS, ≥207万像素。
2.焦距：不低于f=4.7~88.5mm；光圈：不低于F1.8 – F2.8；光学变焦：≥20倍；数字变焦：≥12倍。
3.视场角： 不低于59.5° - 3.36°。水平范围：不低于-170°~+170°；垂直范围：不低于-30°~+90°；水平转动速度：不低于1.7°~100°/ 秒；垂直转动速度：不低于1.7°~69.9°/秒。
4.聚焦系统：需支持自动、手动、一键触发、PTZ触发。
5.快门速度：不低于1/1-1/10,000秒。
6.增益：需支持自动/手动。
7.白平衡：需支持自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯模式。
8.曝光控制：需支持自动、手动、快门优先、光圈优先、智能。
9.信噪比：≥50dB。
10.数字降噪：需支持2D/3D。
11.需支持背光补偿、宽动态。 
12.预置点数目：≥255个。
13.SDI输出：视频格式不少于1080P60、1080I60、1080P30、720P60、1080P50、1080I50、1080P25、720P50。
14.网络：分辨率最高需支持1920×1080@60fps或以上；视频压缩需支持H.265、H.264；音频压缩需支持AAC；网络协议需支持HTTP、TCP、UDP、RTSP、RTMP、ONVIF。
15.需支持双码流。
16.接口：视频输出≥1路3G-SDI接口，≥1路HDMI接口；音频接口≥1路 LINE IN，≥1路LINE OUT；网络接口：≥1路10M/100M自适应以太网接口； ≥1路USB接口。
17.在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。
18.集合定点看全景、动点看细节的优势，达到既能看全又能看清的效果，适用于教室学生人脸点名及学生行为分析。
19.控制接口：≥1路RS-232 IN，≥1路RS-232 OUT，≥1路RS-485。
20.电源：≤DC12V，功耗：≤20W。
21.产品采用耐腐蚀技术处理，需CNAS机构认可的权威实验室出具的盐雾检测报告为佐证，检测时间不小于48小时，样品外观、各金属件都应无锈蚀痕迹。
22.为确保产品耐高低温性能，能承受低温-10℃～高温40℃环境下工作，需有CNAS机构认可的权威实验室出具的检测报告为佐证，检测时间不小于8小时。
23.为保证系统稳定性及兼容性，与4k录播一体机为同一品牌。
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高清云台
摄像机
	1.图像传感器：不小于1/2.8英寸 逐行扫描CMOS,≥207万像素。
2.焦距：不低于f=3.9mm-46.8mm；光圈：不低于F1.6 – F2.8；光学变焦：≥12倍；数字变焦：≥12倍。
3.视场角：不低于72.5°–6.3°，水平范围：不低于-170°~+170°；垂直范围：不低于-30°~+90°；
4.聚焦系统：支持自动、手动、一键触发、PTZ触发。
5.快门速度：1/1-1/10,000秒。
6.增益：支持自动/手动。
7.白平衡：支持自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯模式。
8.曝光控制：支持自动、手动、快门优先、光圈优先、智能。
9.信噪比：50dB。
10.数字降噪：支持2D/3D。
11.支持背光补偿、宽动态。 
12.预置点数目：≥255个。
13.SDI输出：视频格式1080P60、1080I60、1080P30、720P60、1080P50、1080I50、1080P25、720P50。
14.网络协议支持HTTP、TCP、UDP、RTSP、RTMP、ONVIF。
15.支持双码流。
16.接口：视频输出≥1路3G-SDI接口，≥1路HDMI接口；音频接口≥1路LINE IN，≥1路LINE OUT；网络接口：≥1路10M/100M自适应以太网接口；≥1路USB接口。
17.在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。
18.集合定点看全景、动点看细节的优势，达到既能看全又能看清的效果，适用于教室学生人脸点名及学生行为分析。
19.控制接口：≥1路RS-232 IN，≥1路RS-232 OUT，≥1路RS-485。
20.电源：≤DC12V，功耗：≤20W。
21.为保证系统稳定性及兼容性，与4k录播一体机为同一品牌。
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指向性话筒
	1.单体: 背极式驻极体
2.指向性: 心型指向/超心型指向
3.频率响应: 50Hz-16kHz
4.灵敏度: -45dB±2dB （0dB=1V/Pa at 1kHz）  灵敏度高，失真小，动态范围大
5.输出阻抗: 500Ω / 1600Ω±30% （at 1kHz）
6.负载阻抗: 1000Ω 
7.使用电压: 48V幻象电源
8.单体尺寸: Ø22 x 278mm 
9.清晰的人声拾音
10.幻象电源供电方式
11.内置晶体管放大器
12.配弹簧传输线
13.连接端：XLR三针公卡侬
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数字音频
矩阵
	音频矩阵集成了语音激励、动态自适应噪声消除以及自适应反馈消除等功能,采用语音信号处理专用的高速浮点DSP处理芯片和业界领先的智能算法,能同时接入8个麦克风, 并为麦克风提供48V幻象供电,采用PC软件通过网络对设备参数进行调节。
1.自带操作软件，直观、图形化软件控制界面。
2.音频输入：支持8路话筒/线路输入，4路立体声输入。
3.音频输出：4路线路输出。
4.采样率：48kHz，A/D、D/A转换。
5.采用高速DSP处理芯片。
6.智能自动增益控制（AGC）：自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。
7.全功能矩阵混音功能。
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图像跟踪
一体机   
	1.采用标准19英寸机架式安装。
2.主机采用低功耗无风扇设计，不大于DC24V安全电压供电。
3.主机前面板采用单键式极简设计，简约实用，环保智能。
4.采用嵌入式架构，内置AIoT智能芯片，支持AI图像跟踪技术，能够达到等效5TOPS标准或以上的算力。
5.无需安装跟踪定位半球或红外探测器等任何辅助设备即可实现摄像机全自动跟踪，达到拟人化智能拍摄效果。
6.具备≥4路USB接口，支持接入I/O设备。
7.具备≥1路LAN网络接口，支持网络传输高清视频，对云台摄像机、录播设备的控制采用网络通讯。
8.集教师跟踪、学生定位、板书定位、学生巡视等导播切换策略于一体。
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图像跟踪
系统
	1.支持智能图像分析，结合具体的场景能够实现多个活动过程的跟踪识别，并对现场视频图像进行分析，实现常态化教学。即可实现老师、学生多人识别。
2.可快速设定教学有效区域的，光线、场景完全自适应，无论人的正面和侧面都会被准确识别，并能够通过后台查看到多人识别效果。
3.采用精细识别，无论学生挥手，左右晃动，前后仰俯晃动具有防误判功能。具备身高自适应功能，不会因老师、学生身高比例不同而影响跟踪效果。
4.具备较强的抗干扰能力，采用领先的防抖动特征跟踪算法，图像识别系统不受外在环境影响。
5.系统结构设计合理，设置简单，可以实现全自动跟踪识别；支持实时定位，可以自动识别目标位置、实时控制摄像头精确定位，实现特写拍摄。
6.系统支持web界面访问，支持预览视频分析状态，可远程操控图像跟踪系统。
7.系统支持摄像机自动跟踪，摄像机自动定位学生起立和教师移动，教师走进学生区域时，实时切换成教室全景画面。
8.系统支持区域聚焦功能，可通过浏览器在监视画面框选出聚焦区域，以该区域作为参考区域聚焦。系统对讲台区域监视画面框选时，聚焦区域包括教师跟踪、黑板跟踪等，确保智能跟踪分析的准确性。
9.系统支持焦距守望功能，可通过浏览器对监视画面设置守望点，可同时设置不少于4个守望点，并将守望点相连形成对学生区域的智能跟踪。
10.系统具备跟踪拍摄和切换拍摄两种模式，两种模式之间支持一键切换。
11.系统智能识别教师身体朝向，控制教师或板书摄像机智能切换。当教师面朝学生时，主播画面智能切换至教师特写；当教师面向黑板时，主播画面智能切换至板书特写。板书特写采用伴随跟踪拍摄方式，确保板书特写的拍摄效果。
12.支持手势识别功能，可一键开启或关闭此功能。教师可以通过手势控制学生摄像机的拍摄区域。
13.系统支持TCP、UDP两种传输协议，可以同时获取≥4路IP视频流进行智能图像分析，支持信号源地址位、端口等设置，可对教师全景、板书全景、学生全景、学生巡视等景位进行设置。
14.支持两种跟踪模式：紧跟模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式。
15.具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。
16.支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立特写跟踪拍摄，同时支持学生起立后自定义为学生与老师双分屏交互画面。
17.支持多个学生起立跟踪功能，多学生起立切换为学生全景拍摄。
18.系统支持切换规则定制，可以精确调整切换时间，可设置云台速度，速度系数不少于0～100可调，实现摄像机加速追踪人物。
19.系统可设置变焦速度，速度系数不少于1～7可调,实现焦距拉伸时间的调节。
20.系统可设置跟踪灵敏度，灵敏度系数不少于0～9999可调，实现图像跟踪的自定义灵敏度调节。
21.系统支持在线升级更新。
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桌面式触摸面板
	1.采用7英寸触摸式控制面板，采用6位真彩色RGB显示（64K色），一键式控制，与录播和时序电源控制器配套使用               
2.支持控制录播系统的录制、暂停、停止、VGA锁定、手自动切换等操作；
3.支持对录播系统进行台标与字幕的显示控制； 
4.支持预览通道选择，以及画面布局切换，通过中控即可进行画中画、师生对话、三分屏等画面布局的选择；
5.支持一键开启，与一键关闭的操作；
6.支持对摄像机进行预置位选择； 
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时序电源
控制器
	1.单路功率15A 220V/AC，最大功率30A。
2.电源接口：具有8路万能电源插座，独立继电器控制，每路均带供电源状态指示灯，包含1路LOOP OUT, 1路INPUT。
3.支持3种开关方式，包括手动开关、RS232等。
4.采用金属外壳，机架式安装。
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资源管理
平台
	1.个人空间系统：
为了给每位学生创造个性化的学习环境，平台系统可在用户注册完毕后自动分配专属个人空间，个人空间内提供课例管理，直播管理，统计管理等模块功能。个人中心内含我的课件模块、我的问答模块以及公共资源管理模块，在我的问答内可以显示个人在平台上的所有提问和所有回答。
2.教研管理系统：
（1）直播教研：平台支持网络教研功能，可随时组织教研人员对上课视频进行教研，教研组人员可随时登陆平台进行评论打分，支持自定义打分规则。
（2）教研互动的创建由用户提出申请，包括教研课件的上传、教学课件、教研组成员的设置以及针对性的评价方案的编写。最终由管理员负责审核发布。
（3）为了适应不同学校，不同学科的教研活动。可以预设多种不同的评估方案。
4.数据统计系统：平台支持对直播、点播、设备的统计。
5.权限管理系统：
提供统一身份管理、统一认证管理和统一用户权限管理。管理员统一对区域内的注册用户进行统一的注册与权限的分配管理。系统根据用户所属角色自动对应相应规则，即不同的用户有不同的访问权限。
6.流媒体直播系统：
（1）平台支持大规模网络直播，支持在直播过程中进行提问、文字互动等功能并与直播画面在同一界面显示。采用标准的RTMP协议，用户无需额外安装任何插件，通过浏览器访问相应地址即可观看视频直播。
（2）在直播过程中观看者可以实时进行类似QQ模式的在线文字互动。同时可以针对不同的内容进行提问与评论。
7.流媒体点播系统：
（1）根据用户角色显示不同课程资源列表，支持按照模糊查找进行视频筛选。
（2）点播课程直接关联对应的课件资源，无需安装任何插件。
（3）多终端访问：支持windows、IOS、Android等跨平台访问
8.后台管理系统：
（1）一键置灰功能：当国家在特殊日子，如追悼日，纪念日时，可以配合国家和教育局的倡导，可以一键让资源平台页面变成灰色，支持将所有按键失效并后期可一键恢复。
（2）自动课表：平台可导入课表，可自动按照课表进行录制并自动上传。
（3）平台在个人主页部门具有个人问答模块，问答模块将此人的所有提问与所有回答进行呈现。
（4）为了有效防止不当言论，平台支持关键词管理功能，可手动设置替换的关键词以及替换内容。
 （5）开启广告功能：点播视频时可以插入设定视频片段，可以在观看时强制播放该段视频，便于学校统一播放和管理。
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流媒体
点直播系统
	1.流媒体直播系统：
（1）平台支持大规模网络直播，支持在直播过程中进行提问、文字互动等功能并与直播画面在同一界面显示。采用标准的RTMP协议，用户无需额外安装任何插件，通过浏览器访问相应地址即可观看视频直播。
（2）在直播过程中观看者可以实时进行类似QQ模式的在线文字互动。同时可以针对不同的内容进行提问与评论。
2.流媒体点播系统：
（1）根据用户角色显示不同课程资源列表，支持按照模糊查找进行视频筛选。
（2）点播课程直接关联对应的课件资源，无需安装任何插件。
（3）多终端访问：支持windows、IOS、Android等跨平台访问

	多媒体外设
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交互一体机
	一、整机设计
1.整体采用包边设计，表面钢化玻璃在合金边框内，四角圆弧，双重保护，安全抗冲击；
2.底部两端采用笔槽设计，支持触控笔吸附；
3.屏幕尺寸≥86英寸，支持4K显示，可开启图像降噪功能，支持切换4:3和16:9画面比例；
4.产品内置喇叭，采用防尘设计，功率不低于2x15W;
5.具有不少于8个前置物理按键，包含电源键、菜单、信号源、返回等；
6.产品前置Type-C接口，能承受一万次反复插拔； 
7.支持单笔双色书写，一体机无需任何切换操作，一根触控笔两端触控实现两种颜色书写，颜色选择不少于十种； 
8.内置独立AP热点，支持多个移动端同时连接，支持自定义设置密码；
9.具有五指熄屏功能，任意信号源下通过五指按压实现对屏幕的开关控制； 
10.支持节能熄屏操作，遥控器熄屏、五指熄屏功能可以互通互用； 
11.通道信号源名称支持自定义，支持中文、英文、数字、符号命名修改，方便识别；
12.具有触摸防遮挡功能，单点或者单边遮挡后可正常触控书写和操作；
13.支持左、右侧边工具栏功能，支持无操作自动隐藏，侧边栏可设置返回、主页、任务、批注、信号源等功能调用； 
14.功放支持杜比音效、立体声音效，5.1声道、7.1声道，支持开启和关闭音效功能；
15.支持实时显示屏体温度，温度变化可以通过显示不同颜色进行提示； 
16.支持窗口一键下移功能，内置电脑、外接等多种信号源模式下实现窗口一键下移，再次点击恢复全屏显示，便于不同身高人员操作使用； 
17.内置安卓系统，系统版本不低于9.0，内存不低于2G,存储不低于16G,支持扩展语音识别；
18.支持无PC状态下，内置互动白板支持书写及擦除，支持单点书写和多点书写切换
19.支持对内置电脑进行还原操作，可通过安卓系统或遥控器对内置电脑系统进行还原。
20.支持会议展板功能，快速完成欢迎界面和会议主题设置，支持不少于15种模板，欢迎文字的字体、大小、颜色可以进行编辑。
21.支持会议签名功能，并可扫码带走签名及模板
22.支持设置开机画面/动画，支持更换主题风格； 
23.支持侧边栏自定义程序应用，包括日历（查看时间和添加事件）、童锁、聚光灯、截屏（全屏和自由截屏）、幕布等功能应用； 
24.支持任意通道下批注，并可以设置批注颜色和画笔大小，通过二维码可分享批注内容；
25.任意显示通道下可以通过手势在屏幕上调取触摸菜单，菜单支持信号源通道切换、背光、声音、图像调节；
26.整机内置非独立的高清摄像头，摄像头像素≥1300万，分辨率最高支持4160*3120，水平视角≥110°，支持系统调用。
27.为保护前置接口及接入的设备，具有前置挡板设计。 
二、白板软件
1.白板软件可实现直接输入账号登录和扫码远程登录等快速登录方式，支持白板软件最小化；
2.工具菜单简单实用，包含录屏、思维导图、幕布、分屏、漫游等功能； 
3.支持多人同时书写，互不影响，支持笔迹实现任意部分的擦除；
4.支持边写边擦，擦除过程中擦除面积随手的接触面积大小改变而改变； 
5.支持将白板外的任意文件截图和截屏直接发送到白板，进行讲解和批注； 
6.支持智能录制微视频和课堂内容，可以保存到本机上和一键上传云端教师空间；
7.多页面切换模式：可实现不同页面文档的快速翻页、预览，并且可以快速实现删除页面、移动页面位置。
8.支持多资源使用，支持云资源、教材资源、本地资源，可以软件内调用学科题库出题；
9.软件支持分学科的模式设定，每个学科的教学工具均归类在独立的学科模式中，适应教学的实际需要； 
10.支持数学函数图像绘制功能，可以缩放函数图像与坐标轴，显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑； 
11.支持输入函数表达式后，即时生成函数图像，软件自带专业函数输入键盘，包含数学学科常用的各类函数符号； 
12.数学学科工具，支持三角板、直尺、量角器、圆规等；
13.语文学科工具支持汉字和拼音，其中汉字支持手写识别文字，支持笔画和部首显示，支持连续和分布书写演示；拼音支持声母和韵母的插入显示；
14.英语学科工具支持四线三格、音标和字母的插入显示；
15.物理学科工具实验器皿支持小磁针、电池、小车、电厂、小球等； 
16.化学学科工具支持元素周期表、化学方程式和实验器皿等； 
三、同屏软件
1.具备无线传屏功能，支持手机、笔记本电脑等移动端通过自动搜索接收端设备和六位识别码两种方式无线连接到一体机；
 2.识别码支持在一体机上悬浮显示 ,并可自由拖动改变显示位置 ,支持识别码刷新时间间隔和字体大小设置；
3.支持 6个投屏客户端图像画面对比展示，在一体机上可以反向控制操作笔记本电脑上的内容 ,支持单击、双击、右键控制； 
4.支持音视频推送及管理，将手机中的音视频文件无线推送至一体机 ,并能进行播放和进行音量大小调节； 
5.一体机显示桌面可以实时同步到手机上 ,手机上可以对一体机桌面进行放大、缩小和漫游操作 ,方便手机端对一体机进行远程控制； 
6.支持鼠标遥控器功能 ,通过软件一键进行鼠标左键 、右键、上下滚轮滑动 、触摸板操控等功能。
四、微课软件
1.支持对音源、分辨率、录制区域进行设置。
2.支持对录制后的视频进行剪辑，并且可以添加水印。
3.剪辑功能支持添加至少25字文字水印，支持字号选择、透明度调整，支持多种颜色，水印显示位置可选择。
4.支持打开录课列表窗口，查看文件列表，在录课列表的任意目录下对文件或文件夹进行移动、删除、重命名等操作，可新建文件夹，快速搜索文件或文件夹。
5.支持将视频文件上传至云端存储；支持在上传列表查看所有上传中的文件状态，可进行暂停、开始、取消等操作。
6.支持点击录课列表中的视频文件，可预览播放；支持打开云微课窗口，查看云端存储的文件列表。支持在云微课的任意目录下对文件或文件夹进行分享、下载、移动、删除、重命名等操作，可新建文件夹，快速搜索文件或文件夹。
五、教学管理软件
1.软件包含专业版和简易版两种桌面界面显示，能够相互切换，方便老师的按照个人使用习惯选择使用。
2.专业版桌面界面，至少包含云资源、资源中心、个人空间、我的电脑、设置、白板、展台、微课、传屏、互动、浏览器。简易版桌面界面，至少包含云资源、资源中心、白板、展台、微课、传屏、互动。
3.支持界面主题设置，不少于5种的主题更换，支持欢迎语设置，可自定义内容，包含字体、颜色、加粗、斜体、下划线调整。
4.支持设置开机启动的默认界面，支持设置应用栏是否隐藏，支持插入U盘时自动打开。
5.登录后支持将本机已安装的所有应用拖拽添加至桌面，方便老师快捷打开使用。
6.支持进入个人空间进行备课，支持课件资源、试题、课后任务等内容添加、上传。
7.支持打开云资源中的白板课件和使用录制的微课资源，支持浏览、下载资源中心中的丰富教学资源。
8.支持登录后直接打开应用栏中的应用，无需重复登录，便于老师教学使用。
六、OPS配置：

1.电脑采用OPS插拔式架构，可维护、拔插式结构设计；

2.处理器配置≥Intel Core I7十代处理器；内存16G；硬盘512G-SSD 固态硬盘；

3.具有独立非外扩展接口：HDMI、Mic、LINE-out，USB口6个，Rj451个；

4.内置有线网卡和无线网卡。
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小组侧屏
	一、整机设计
1.整体采用包边设计，表面钢化玻璃在合金边框内，四角圆弧，双重保护，安全抗冲击；
2.底部两端采用笔槽设计，支持触控笔吸附；
3.屏幕尺寸≥75英寸，支持4K显示，可开启图像降噪功能，支持切换4:3和16:9画面比例；
4.产品内置喇叭，采用防尘设计，功率不低于2x15W;
5.具有不少于8个前置物理按键，包含电源键、菜单、信号源、返回等； 
6.产品前置Type-C接口，能承受一万次反复插拔； 
7.支持单笔双色书写，一体机无需任何切换操作，一根触控笔两端触控实现两种颜色书写，颜色选择不少于十种； 
8.内置独立AP热点，支持多个移动端同时连接，支持自定义设置密码；
9.具有五指熄屏功能，任意信号源下通过五指按压实现对屏幕的开关控制； 
10.支持节能熄屏操作，遥控器熄屏、五指熄屏功能可以互通互用； 
11.通道信号源名称支持自定义，支持中文、英文、数字、符号命名修改，方便识别；
12.具有触摸防遮挡功能，单点或者单边遮挡后可正常触控书写和操作；
13.支持左、右侧边工具栏功能，支持无操作自动隐藏，侧边栏可设置返回、主页、任务、批注、信号源等功能调用；
14.功放支持杜比音效、立体声音效，5.1声道、7.1声道，支持开启和关闭音效功能；
15.支持实时显示屏体温度，温度变化可以通过显示不同颜色进行提示； 
16.支持窗口一键下移功能，内置电脑、外接等多种信号源模式下实现窗口一键下移，再次点击恢复全屏显示，便于不同身高人员操作使用； 
17.内置安卓系统，系统版本不低于9.0，内存不低于2G,存储不低于16G,支持扩展语音识别；
18.支持无PC状态下，内置互动白板支持书写及擦除，支持单点书写和多点书写切换
19.支持对内置电脑进行还原操作，可通过安卓系统或遥控器对内置电脑系统进行还原。
20.支持会议展板功能，快速完成欢迎界面和会议主题设置，支持不少于15种模板，欢迎文字的字体、大小、颜色可以进行编辑。
21.支持会议签名功能，并可扫码带走签名及模板
22.支持设置开机画面/动画，支持更换主题风格，包括会议主题、教育主题、科技主题等； 
23.支持侧边栏自定义程序应用，包括日历（查看时间和添加事件）、童锁、聚光灯、截屏（全屏和自由截屏）、幕布等功能应用； 
24.支持任意通道下批注，并可以设置批注颜色和画笔大小，通过二维码可分享批注内容；
25.任意显示通道下可以通过手势在屏幕上调取触摸菜单，菜单支持信号源通道切换、背光、声音、图像调节；
26.整机内置非独立的高清摄像头，摄像头像素≥1300万，分辨率最高支持4160*3120，水平视角≥110°，支持系统调用。
27.为保护前置接口及接入的设备，具有前置挡板设计。 
二、白板软件
1.白板软件可实现直接输入账号登录和扫码远程登录等快速登录方式，支持白板软件最小化；
2.工具菜单简单实用，包含录屏、思维导图、幕布、分屏、漫游等功能； 
3.支持多人同时书写，互不影响，支持笔迹实现任意部分的擦除；
4.支持边写边擦，擦除过程中擦除面积随手的接触面积大小改变而改变； 
5.支持将白板外的任意文件截图和截屏直接发送到白板，进行讲解和批注； 
6.支持智能录制微视频和课堂内容，可以保存到本机上和一键上传云端教师空间；
7.多页面切换模式：可实现不同页面文档的快速翻页、预览，并且可以快速实现删除页面、移动页面位置。
8.支持多资源使用，支持云资源、教材资源、本地资源，可以软件内调用学科题库出题；
9.软件支持分学科的模式设定，每个学科的教学工具均归类在独立的学科模式中，适应教学的实际需要； 
10.支持数学函数图像绘制功能，可以缩放函数图像与坐标轴，显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑； 
11.支持输入函数表达式后，即时生成函数图像，软件自带专业函数输入键盘，包含数学学科常用的各类函数符号； 
12.数学学科工具，支持三角板、直尺、量角器、圆规等；
13.语文学科工具支持汉字和拼音，其中汉字支持手写识别文字，支持笔画和部首显示，支持连续和分布书写演示；拼音支持声母和韵母的插入显示；
14.英语学科工具支持四线三格、音标和字母的插入显示；
15.物理学科工具实验器皿支持小磁针、电池、小车、电厂、小球等； 
16.化学学科工具支持元素周期表、化学方程式和实验器皿等； 
三、同屏软件
1.具备无线传屏功能，支持手机、笔记本电脑等移动端通过自动搜索接收端设备和六位识别码两种方式无线连接到一体机； 
2.识别码支持在一体机上悬浮显示 ,并可自由拖动改变显示位置 ,支持识别码刷新时间间隔和字体大小设置；
3.支持 6个投屏客户端图像画面对比展示，在一体机上可以反向控制操作笔记本电脑上的内容 ,支持单击、双击、右键控制； 
4.支持音视频推送及管理，将手机中的音视频文件无线推送至一体机 ,并能进行播放和进行音量大小调节；
5.一体机显示桌面可以实时同步到手机上 ,手机上可以对一体机桌面进行放大、缩小和漫游操作 ,方便手机端对一体机进行远程控制； 
6.支持鼠标遥控器功能 ,通过软件一键进行鼠标左键 、右键、上下滚轮滑动 、触摸板操控等功能。
四、微课软件
1.支持对音源、分辨率、录制区域进行设置。
2.支持对录制后的视频进行剪辑，并且可以添加水印。
3.剪辑功能支持添加至少25字文字水印，支持字号选择、透明度调整，支持多种颜色，水印显示位置可选择。
4.支持打开录课列表窗口，查看文件列表，在录课列表的任意目录下对文件或文件夹进行移动、删除、重命名等操作，可新建文件夹，快速搜索文件或文件夹。
5.支持将视频文件上传至云端存储；支持在上传列表查看所有上传中的文件状态，可进行暂停、开始、取消等操作。
6.支持点击录课列表中的视频文件，可预览播放；支持打开云微课窗口，查看云端存储的文件列表。支持在云微课的任意目录下对文件或文件夹进行分享、下载、移动、删除、重命名等操作，可新建文件夹，快速搜索文件或文件夹。
五、教学管理软件
1.软件包含专业版和简易版两种桌面界面显示，能够相互切换，方便老师的按照个人使用习惯选择使用。
2.专业版桌面界面，至少包含云资源、资源中心、个人空间、我的电脑、设置、白板、展台、微课、传屏、互动、浏览器。简易版桌面界面，至少包含云资源、资源中心、白板、展台、微课、传屏、互动。
3.支持界面主题设置，不少于5种的主题更换，支持欢迎语设置，可自定义内容，包含字体、颜色、加粗、斜体、下划线调整。
4.支持设置开机启动的默认界面，支持设置应用栏是否隐藏，支持插入U盘时自动打开。
5.登录后支持将本机已安装的所有应用拖拽添加至桌面，方便老师快捷打开使用。
6.支持进入个人空间进行备课，支持课件资源、试题、课后任务等内容添加、上传。
7.支持打开云资源中的白板课件和使用录制的微课资源，支持浏览、下载资源中心中的丰富教学资源。
8.支持登录后直接打开应用栏中的应用，无需重复登录，便于老师教学使用。
六、OPS配置：

1.电脑采用OPS插拔式架构，可维护、拔插式结构设计；

2.处理器配置≥Intel Core I5十代处理器；内存16G；硬盘256G-SSD 固态硬盘；

3.具有独立非外扩展接口：HDMI、Mic、LINE-out，USB口6个，Rj451个；

4.内置有线网卡和无线网卡。

	（3）

教室功放
	1.额定功率：立体声2×60W/8Ω 
2.频率响应：20Hz-20KHz  +1/-3dB 
3.额定输入灵敏度：线路 -12dB±1dB   话筒 -34dB±1dB 
4.失真度：≤0.5%
5.信噪比（话筒关闭、音调平直）：≥80dB
6.额定电源电压：交流220V /50Hz
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教室音箱
	1.额定/峰值功率：60W/120W             
2.额定阻抗：8Ω                                                                                                               
3.特性灵敏度：88dB /w/m 
4.输出声压级：113dB/W/m（Continues）， 120dB/W/m（Peak） 
5.额定频率范围（-3dB）：80Hz－18KHz                                                                                                             6.辐射角度（H×V）：90°×50° 
7.扬声器单元：LF：6.5"×1，HF：2"×1 
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观摩室功放
	1.额定功率：立体声2×60W/8Ω 
2.频率响应：20Hz-20KHz  +1/-3dB 
3.额定输入灵敏度：线路 -12dB±1dB   话筒 -34dB±1dB 
4.失真度：≤0.5%
5.信噪比（话筒关闭、音调平直）：≥80dB
6.额定电源电压：交流220V /50Hz
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观摩室音箱
	1.额定/峰值功率： 60W/120W             
2.额定阻抗：8Ω                                                                                                               
3.特性灵敏度：88dB /w/m 
4.输出声压级：113dB/W/m（Continues）， 120dB/W/m（Peak） 
5.额定频率范围（-3dB）：80Hz－18KHz                                                                                                             6.辐射角度（H×V）：90°×50° 
7.扬声器单元：LF：6.5"×1，HF：2"×1 
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观摩电视
	50吋液晶电视
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导播配件
	23.8吋液晶显示器、无线键鼠套装
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直播服务器
	1.结构:1U机架式服务器

2.CPU: ≥六核Intel Xeon E5 2620 V3处理器 主频2.4GHz 12线程
3.网络接口：1Gb以太网适配器；
4.内存大小：16GB，最大支持128G内存
5.硬盘容量：4TB
6.硬盘类型：SATA3.5寸非热插拔企业级硬盘
7.电源：≥300W工业级电源
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高密度AP
	1.业务端口：2个10/100/1000Base-T以太网，其中LAN1支持POE+受电，LAN2支持PSE对外供电。

2.其他接口：1个DC口，1个Console口。

3.整机功率：＜25.5W。

4.速率：2.4G提供最高400Mbps的接入速率，双5G提供最高1.73Gbps的接入速率。

5.最大接入用户数384，整机推荐接入用户数100.
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机柜
	22U标准机柜 型号图腾G26618 600*800*1000
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学生桌椅
	750*480*750，每6张可组成1.5米直径的圆桌1台；可折叠收纳，可自由组合，带万向轮，移动方便；全冷轧钢支架，表面环保粉末高温静电喷涂，平整光滑，耐磨耐刮，不老化脱落，优质网布坐椅。
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布线和
安装调试
	布线、施工、安装、调试


（四）两间录播室设备清单

	序号
	项目
	数量
	品牌
	备注

	1
	台式计算机
	2套
	戴尔
联想
	CPU：i9-12900
内存：32GB DDR5内存
硬盘：512G SSD + 2TB机械硬盘

显卡：RTX3070
显示器：23.8寸显示器

	2
	直播话筒
	2套
	得胜
	TAKSTAR SM-18 专业电容麦克风话筒，带万向悬臂支架

	3
	方向灯
	2台
	国产
	补光灯、方向灯

	4
	摄像头
	2个
	罗技
	C1000e 4K超高清网络直播摄像头 广角视频电脑笔记本摄像头

	5
	桌椅
	2套
	国产
	需附说明、图片

	6
	耳机
	2副
	森海塞尔
	HD200 PRO 专业头戴式hifi监听耳机直播混音录音棚封闭式

	7
	网络线路
	1项
	定制
	网络线、无线网络、面板模块

	8
	安装调试
	1项
	定制
	设备安装调试


（五）服务要求

在标准服务基础上，投标人还应尽量达到以下标准，所提供的服务将影响评标得分。
（1）原厂家质保免费售后服务。
（2）当投标货物发生非人为因素严重故障时，投标人应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由投标人负担。
（3）投标人在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标货物生产厂家原产的或是经其认可的。
（4）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（5）在质保期内，投标人有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题，在质保期满后，当需要时，投标人仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。
对货物服务要求的有效响应将被视为投标人对其所投标货物的服务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的货物服务条款。
三、技术培训要求

投标人应为采购单位相关人员提供必要的技术培训，使参加培训的人员具备货物的应用和维护能力。
第四章　应提交的有关格式范例

格式一　投标文件封面格式

（正本）或（副本）

项目名称：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法人代表或委托代理人（签字或签章）：
格式二　投标函
致：厦门华天涉外职业技术学院
                                         （投标单位全称）授权
            （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的智慧教室建设和录播室设备采购项目招标有关活动，并进行投标。为此：
1、提供投标须知规定的全部投标文件。
2、所附投标报价表中规定的应提供和支付的投标总价为人民币
（大写）                                     。  

投标人承诺承担安装调试所需配件、附件、辅料等所发生的所有费用。

3、投标文件有效期为 30 天
4、投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。
5、若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。
6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。
           投标单位全称：                         （公章）
全权代表签字：            
日期：       年   月   日
格式三　法定代表人授权书

致：厦门华天涉外职业技术学院：

（投标单位全称）                            法定代表人
            授权            （全权代表名称）为全权代表，参加贵校组织的智慧教室建设和录播室设备采购项目招标，其在招标中的一切活动本公司均予承认。

                              法定代表人签字：            
投标单位公章：            
　                    日期：       年   月   日
全权代表姓名：            
职务：                    
详细通讯地址：                                    

传真：            电话：            邮编：            
格式四　开标一览表
智慧教室建设和录播室设备采购招标项目
单位：元

	编号
	项目
	型号与规格
	数量
	单价
	总价

	（1）六机位精品录播系统

	1
	4K录播一体机
	
	
	
	

	2
	嵌入式录播系统
	
	
	
	

	3
	高清云台摄像机
	
	
	
	

	4
	高清云台摄像机
	
	
	
	

	5
	指向性话筒
	
	
	
	

	6
	数字音频矩阵
	
	
	
	

	7
	图像跟踪一体机   
	
	
	
	

	8
	图像跟踪系统
	
	
	
	

	9
	桌面式触摸面板
	
	
	
	

	10
	时序电源控制器
	
	
	
	

	11
	资源管理平台
	
	
	
	

	12
	流媒体点直播系统
	
	
	
	

	（2）多媒体外设

	1
	交互一体机
	
	
	
	

	2
	小组侧屏
	
	
	
	

	3
	教室功放
	
	
	
	

	4
	教室音箱
	
	
	
	

	5
	观摩室功放
	
	
	
	

	6
	观摩室音箱
	
	
	
	

	7
	观摩电视
	
	
	
	

	8
	导播配件
	
	
	
	

	9
	直播服务器
	
	
	
	

	10
	高密度AP
	
	
	
	

	11
	机柜
	
	
	
	

	12
	学生桌椅
	
	
	
	

	13
	布线和安装调试
	
	
	
	

	（3）录播室设备

	1
	台式计算机
	
	
	
	

	2
	直播话筒
	
	
	
	

	3
	方向灯
	
	
	
	

	4
	摄像头
	
	
	
	

	5
	桌椅
	
	
	
	

	6
	耳机
	
	
	
	

	7
	网络线路
	
	
	
	

	8
	安装调试
	
	
	
	


售后服务说明：

投标单位全称：                         （公章）
全权代表签字：            
日期：       年   月   日
备注：

1、投标总价包括运输、保险、税金、调试、验收及安装辅助工作等工程价格，须提供所有设备的价格清单。
2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。
3、须提供交货及安装时间。
格式五　投标单位资信声明

基本情况

投标单位名称：                         
地址：                  　电话：                  　
成立和注册日期：              
公司性质：                  　
主要负责人：             　　 
有关银行的名称和地址：             　  
其他情况：                              
就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

全权代表签字：                      
全权代表的印刷字体姓名：            
全权代表的职务：              
电话号和传真号：              
公章：                        

日期：       年   月   日

格式六　产品售后服务承诺表
	序号
	质量保障措施及服务内容
	承诺
	备注

	1
	保修时间及保修范围
	
	

	2
	现场免费提供安装、调试服务
	
	

	3
	免费换货期限
	
	

	4
	免费上门服务期限
	
	

	5
	质保期内产品故障服务响应时限
	
	

	6
	质保期满后的保修服务费用
	
	

	7
	交货时间
	
	

	8
	是否有质保期外的服务承诺
	
	

	9
	其他
	
	


投标单位全称：                         （公章）
全权代表签字：            
日期：       年   月   日

格式七　提供营业执照和组织机构代码证及相关证件
第五章　评标办法

一、评标原则
（一）评标将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人提供的报价、设备的技术性能、交货期限、状态、售后服务和资信情况、履约能力等进行综合分析考评确定中标候选人。

（二）客观公正的对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

（三）在开标、评标期间，投标人不得询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标。

（四）在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

（五）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价的，将要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标小组可将该供应商的采购响应文件作无效处理。

二、评定内容及评标标准

评定内容包括报价、招标参数、质保期内的售后服务承诺、质保期外的售后服务承诺、生产厂商售后服务体系、服务承诺的落实保障措施等。
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