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第一章　综合说明

一、招标公告

厦门华天涉外职业技术学院对校园监控平台和配套设备采购项目进行公开招标，现欢迎符合投标人资格要求的投标人前来提交密封的投标。

（一）采购项目：校园监控平台和配套设备采购项目

（二）采购方式：竞争性谈判

（三）采购内容：校园监控平台和配套设备采购，具体需求见第三章采购内容和要求。

（四）投标截止时间：2023年6月21日星期三（北京时间上午9:00），投标人应在此之前将密封的纸质投标文件送达厦门华天涉外职业技术学院资产管理处，当天开标。逾期或不符合规定的投标文件将被拒绝。 

项目联系人：郭老师

联系电话：13305952229

第二章　投标须知
一 、说明

（一）适用范围
本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

（二）定义
1.“招标人”系指厦门华天涉外职业技术学院。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。    

3.“货物”系指本次招标拟采购的校园监控平台和配套设备。

4.“服务”系指根据本合同规定投标人必须承担有关的服务和合同中规定供应方应承担的义务，以及合同中未规定，但依法有利于合同履行原则，应当由投标人承担的其它义务。

（三）投标人资格要求

1.响应招标文件要求、有能力提供本招标文件所述货物及服务、具备相关法律法规、行政规章条例和本招标文件中规定的参加采购活动应当具备的条件的合格投标人。

2.符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

（四）投标费用
无论投标过程和结果如何，投标人自行承担与投标有关的全部费用。

二、投标文件的编写

（一）总体要求

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对本文件作出实质性响应，否则，其投标文件可能导致废标处理。

2.投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

（二）投标文件按采购项目及要求编制，投标文件应加盖单位公章。
（三）投标内容填写说明

1.投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写。

2.投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。
3.投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。

（四）投标文件的签署及规定

1.投标人应按本须知的相关要求准备投标文件，正副本各一份。

2.投标文件的正本需打印，并由投标人或经正式授权的代表在投标文件上签字。文件的副本可采用正本的复印件。

3.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

（五）投标文件的密封和标记

1.投标文件应密封并在封口及相关部位加盖投标人单位公章及法定代表人或委托代理人签名。

2.封面应注明项目名称、投标单位及投标人名称。

三、投标文件的递交

递交投标文件截止时间前直接将投标文件递交至厦门华天涉外职业技术学院资产管理处，当天开标，逾期不予接收。

四、开标

（一）招标人在投标文件截止期后查看招标文件。

（二）根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标候选人。 

五、授予合同

（一）完成评定后，向招标人提交评定结果。

（二）中标通知和合同授予。

1.评定结果公开后，将对中标人发出通知并签订合同。

2.招标文件和投标文件等，均视为签订合同的依据。

第三章　采购内容及要求
一、采购内容：校园监控平台和配套设备采购。
为提升校园安防平台智能化、数据化应用，提升监控平台系统运行的稳定性，拟对原有海康威视监控平台iVMS-9600产品进行升级迭代，替换为海康威视iSecure Center-HT-XMQJ教育综合管理平台，同时为提升系统运行稳定性增加两台管理服务器。

二、货物配置要求、服务要求
（一）服务器（DS-VM21S-B）

1.CPU：配置1颗x86架构HYGON 7263处理器，核数≥16核，主频≥2.5GHz 

2.整机支持一颗HG7263 CPU多核HYGON处理器，TDP最大支持205W

3.内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 

4.硬盘：配置2块600G SAS硬盘

5.最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘

6.可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘

7.可选支持8块NVME U.2热插拔硬盘

8.支持1个M.2插槽

9.阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10

10.PCIE扩展：最大可选支持6个PCIe扩展插槽（最大支持2个半高半长GPU卡） 

11.网口：配置4个千兆电口 

12.其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部。

13.需提供服务器配置指南和国产化处理器证明函。
（二）海康威视iSecure Center-HT-XMQJ教育综合管理平台
1.支持物联数据的多维度分析处理，支持校园应用、综合管控、视频监控、紧急报警、报警处置、设备网络管理等功能模块。

2.要求监控点最多管理容量为1000000路，本次不少于升级不少于1600路监控管理。

3.要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置。

4.要求支持接入海康SDK、海康EHOME、海康ISUP5.0、ONVIF、GB/T28181等协议的设备。

5.要求支持监控点的批量迁移。

6.▲为满足平台软件平滑升级，需要提供完整的升级和迁移说明，提供合理设备组成方案，并得到招标人确认。

7.要求支持热成像相机接入，预览回放、热成像温度、烟火识别报警联动等功能。

8.要求支持WEB端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览。

9.要求支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图。

10.软件平台需支持安全防护，支持验证码、连续登陆尝试次数、用户IP地址限制等多种验证方式，支持登录密码强度提醒，用户密码强度设置。

11.支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计。

12.▲支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看。(提供首页具有CMA、CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为佐证依据)。

13.▲支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态。(提供首页具有CMA、CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为佐证依据)。

14.▲支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等。(提供首页具有CMA、CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为佐证依据)。

15.支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果。

16.支持巡检计划配置，包括计划名称、巡检类型、巡检时间、巡检周期，并以列表形式展现计划列表。

17.支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段。

18.对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景，支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作。

19.支持人脸监控，支持对重点人员识别，处于重点人员名单内的人脸出现时，系统自动报警。

20.支持报警主机接入，支持实时报警事件接收和报警反控。

21.支持对事件进行流程化管理，支持事件录入、处置和审批，支持事件查询和统计分析，支持对事件审批流程的配置。

（三）服务要求
在标准服务基础上，投标人还应尽量达到以下标准，所提供的服务将影响评标得分。

1.提供原厂家质保售后服务承诺书。
2.当投标货物发生非人为因素严重故障时，投标人应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由投标人负担。
3.投标人在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标货物生产厂家原产的或是经其认可的。
4.所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

5.在质保期内，投标人有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题，在质保期满后，当需要时，投标人仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

6.旧平台数据平稳迁移到新平台，并按招标人要求完成监控摄像机分组管理工作。
对货物服务要求的有效响应将被视为投标人对其所投标货物的服务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的货物服务条款。
三、技术培训要求

投标人应为采购单位相关人员提供必要的技术培训，使参加培训的人员具备货物的应用和维护能力。

第四章　应提交的有关格式范例

格式一　投标文件封面格式

（正本）或（副本）

项目名称：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法人代表或委托代理人（签字或签章）：
格式二　投标函

致：厦门华天涉外职业技术学院
                                         （投标单位全称）授权            （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的校园监控平台和配套设备采购项目招标有关活动，并进行投标。为此：
1、提供投标须知规定的全部投标文件。
2、所附投标报价表中规定的应提供和支付的投标总价为人民币
（大写）                                     。  

投标人承诺承担安装调试所需配件、附件、辅料等所发生的所有费用。

3、投标文件有效期为 30 天
4、投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。
5、若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。
6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。
           投标单位全称：                         （公章）
全权代表签字：            
日期：       年   月   日

格式三　法定代表人授权书

致：厦门华天涉外职业技术学院：

（投标单位全称）                            法定代表人
            授权            （全权代表名称）为全权代表，参加贵校组织的校园监控平台和配套设备采购项目招标，其在招标中的一切活动本公司均予承认。

                              法定代表人签字：            
投标单位公章：            
　                    日期：       年   月   日
全权代表姓名：            
职务：                    
详细通讯地址：                                    

传真：            电话：            邮编：            

格式四　开标一览表

校园监控平台和配套设备采购招标项目

单位：元

	编号
	项目
	型号与规格
	数量
	单价
	总价

	服务器

	1
	服务器
	DS-VM21S-B
	2台
	
	

	管理平台

	1
	基础包/系统管理
	海康威视iSecure Center-HT-XMQJ教育综合管理平台
	1套
	
	

	2
	视频监控
	
	1600路
	
	

	3
	视频联网
	
	1套
	
	

	4
	入侵报警
	
	100路
	
	

	5
	紧急报警
	
	100路
	
	

	6
	事件处置
	
	1套
	
	

	7
	设备网络管理
	
	1600路
	
	

	8
	网络线路
	定制
	1项
	
	

	9
	安装调试
	定制
	1项
	
	


投标单位全称：                         （公章）
全权代表签字：            
日期：       年   月   日

备注：

1、投标总价包括运输、保险、税金、调试、验收及安装辅助工作等工程价格，须提供所有设备的价格清单。
2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。
3、须提供交货及安装时间。

格式五　投标单位资信声明

基本情况

投标单位名称：                         
地址：                  　电话：                  　
成立和注册日期：              
公司性质：                  　
主要负责人：             　　 
有关银行的名称和地址：             　  
其他情况：                              
就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

全权代表签字：                      
全权代表的印刷字体姓名：            
全权代表的职务：              
电话号和传真号：              
公章：                        

日期：       年   月   日

格式六 参数响应情况表
	项目
	采购内容和要求
	响应情况及说明
（符合/不符合）

	服务器
	逐项对照，如有不符合需单独作出说明
	

	管理平台
	逐项对照，如有不符合需单独作出说明
	

	服务要求
	逐项对照，如有不符合需单独作出说明
	


投标人需对照第三章采购内容和要求提交响应情况，如有不符合项，需单独进行响应情况说明。

格式七　产品售后服务承诺表

	序号
	质量保障措施及服务内容
	承诺
	备注

	1
	保修时间及保修范围
	
	

	2
	现场免费提供安装、调试服务
	
	

	3
	免费换货期限
	
	

	4
	免费上门服务期限
	
	

	5
	质保期内产品故障服务响应时限
	
	

	6
	质保期满后的保修服务费用
	
	

	7
	交货时间
	
	

	8
	是否有质保期外的服务承诺
	
	

	9
	其他
	
	


投标单位全称：                         （公章）
全权代表签字：            
日期：       年   月   日

格式八　提供营业执照和组织机构代码证及相关证件
第五章　评标办法

一、评标原则

（一）评标将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人提供的报价、设备的技术性能、交货期限、状态、售后服务和资信情况、履约能力等进行综合分析考评确定中标候选人。

（二）客观公正的对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

（三）在开标、评标期间，投标人不得询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标。

（四）在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

（五）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价的，将要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标小组可将该供应商的采购响应文件作无效处理。

二、评定内容及评标标准

评定内容包括报价、招标参数、质保期内的售后服务承诺、质保期外的售后服务承诺、生产厂商售后服务体系、服务承诺的落实保障措施等。
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