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第一章　综合说明

一、招标公告
厦门华天涉外职业技术学院对校门通道和访客系统智能化改造采购项目进行公开招标，现欢迎符合投标人资格要求的投标人前来提交密封的投标。

（一）采购项目：校门通道和访客系统智能化改造采购项目
（二）采购方式：竞争性谈判
（三）采购内容：校门通道和访客系统智能化改造采购，具体需求见第三章采购内容和要求。

（四）投标截止时间：2023年八月四日星期五（北京时间下午14:30），投标人应在此之前将密封的纸质投标文件送达厦门华天涉外职业技术学院资产管理处，当天开标。逾期或不符合规定的投标文件将被拒绝。 
项目联系人：郭老师
联系电话：13305952229
第二章　投标须知
一 、说明
（一）适用范围
本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

（二）定义
1.“招标人”系指厦门华天涉外职业技术学院。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。    

3.“货物”系指本次拟采购的校门通道和访客系统智能化改造。
4.“服务”系指根据本合同规定投标人必须承担有关的服务和合同中规定供应方应承担的义务，以及合同中未规定，但依法有利于合同履行原则，应当由投标人承担的其它义务。

（三）投标人资格要求
1.响应招标文件要求、有能力提供本招标文件所述货物及服务、具备相关法律法规、行政规章条例和本招标文件中规定的参加采购活动应当具备的条件的合格投标人。
2.符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

（四）投标费用
无论投标过程和结果如何，投标人自行承担与投标有关的全部费用。

二、投标文件的编写

（一）总体要求

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对本文件作出实质性响应，否则，其投标文件可能导致废标处理。

2.投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

（二）投标文件按采购项目及要求编制，投标文件应加盖单位公章。
（三）投标内容填写说明

1.投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写。

2.投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。
3.投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。

（四）投标文件的签署及规定

1.投标人应按本须知的相关要求准备投标文件，正副本各一份。

2.投标文件的正本需打印，并由投标人或经正式授权的代表在投标文件上签字。文件的副本可采用正本的复印件。

3.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。
（五）投标文件的密封和标记

1.投标文件应密封并在封口及相关部位加盖投标人单位公章及法定代表人或委托代理人签名。

2.封面应注明项目名称、投标单位及投标人名称
三、投标文件的递交

递交投标文件截止时间前直接将投标文件递交至厦门华天涉外职业技术学院资产管理处，当天开标，逾期不予接收。

四、开标

（一）招标人在投标文件截止期后查看招标文件。

（二）根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标候选人。 

五、授予合同

（一）完成评定后，向招标人提交评定结果。

（二）中标通知和合同授予

1.评定结果公开后，将对中标人发出通知并签订合同。

2.招标文件和投标文件等，均视为签订合同的依据。
第三章　采购内容及要求
一、采购内容
本次校门通道和访客系统智能化改造采购,主要对学校的出入通道进行数字化、智能化的改造和升级，实现学校出入口通道对校内人员、访客出入进行科学、高效的管理。本次招的涉及的软、硬件须与学校现有校园一卡通系统、统一身份认证系统、人脸库系统进行充分整合、无缝对接，并纳入学校的整体管理之中。投标人应自行前往现场进行勘查。

本文所述采购内容及要求，应视为本次校门通道和访客系统智能化改造正常运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则，一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。
二、采购标的、技术要求、服务要求
（一）采购标的
	序号
	类别
	数量
	型号配置

	一、新建六通道人行道闸（三进三出）

	1
	通道管理系统软件
	1套
	详见配置要求

	2
	单机芯闸机
	2台
	详见配置要求

	3
	双机芯闸机
	5台
	详见配置要求

	4
	人脸识别一体机
	6台
	详见配置要求

	5
	门禁控制器
	6台
	详见配置要求

	6
	标配电源
	12个
	输入：220V 输出：12V/3A配套电源

	7
	通道遥控器
	4对
	负责无线遥控器与人形通道间的通讯，控制人行通道，常开，关。

	8
	电源线、网线、辅材
	1项
	国标电源线Rvv2*1.0，国标六类网线（无氧铜），各类辅材

	9
	施工及安装调试
	1项
	包含布线，套管，打孔，搬运，设备安装调试等

	二、访客出入管理系统

	1
	访客管理系统
	1套
	详见配置要求

	2
	访客机
	1台
	详见配置要求

	3
	电源线、网线、辅材
	1项
	国标电源线Rvv2*1.0，国标六类网线（无氧铜），各类辅材

	4
	施工及安装调试
	1项
	包含布线，套管，打孔，搬运，设备安装调试等

	三、现有人行道闸改造

	1
	人脸识别一体机
	2台
	详见配置要求

	2
	人行道闸闸板
	4扇
	根据设计图尺寸进行定制

	3
	电源线、网线、辅材
	1项
	国标电源线Rvv2*1.0，国标六类网线（无氧铜），各类辅材

	4
	施工及安装调试
	1项
	包含布线，套管，打孔，搬运，旧设备拆除移位、安装调试等

	四、师生出入数据管理系统

	1
	定制开发
	1项
	详见配置要求


（二）配置要求
	产品名称
	技术参数

	通道管理
系统软件
	1、实现人员身份核验通行，可对通行人员进行权限管控、数据采集、统计未归人员、已归人员，对长时间未归人员进行预警通知等功能。
2、通道管理系统需和学校一卡通系统、统一身份认证系统、人脸库系统进行充分整合、无缝对接。

	单/双机芯闸机
	1、采用不少于7对红外装置实现防尾随、方向判别、防夹伤、报警功能；自带电池，断电收回翼板；进出人员记录需要依据红外逻辑判断刷卡、扫码、刷脸记录是否入库，防止学生刷卡、扫码、刷脸不经过通道产生进出记录导致数据不准确。

2、通道机需支持真人语音报警提示功能，人员通过通道后有真人语音提示，且音量大小可调节。

3、闸机采用人脸识别验证模式，人脸识别后，通行者在规定时间内未通行时，为保证数据的准确性，不允许有任何数据上传到后台，行人通过通道并离开通道区域后通过人员通行记录可以上传到后台数据。
4、闸机具有滤重功能，在规定时间内同一张卡或人脸只能在一路通道进出使用，不允许同时打开多路通道。

5、通讯方式：通道机采用 TCP/IP 协议进行通讯，当闸机与管理软件断开通讯后，闸机可以脱机使用进行进出验证，继续存储记录，通讯恢复后上传记录到管理软件。

6、联网、断网提示功能：当通道与管理软件之断开或恢复通讯时，通道会有相应语音提示。

7、非法人员进出报警：外来人员或无权限的人员通过通道时，通道发出声光报警，监控系统抓拍非法通过人员的影像资料，以便防止外来非法人员的进入。

8、双向进出，自动识别方向：每路通道均可入可出，提高设备使用率，学生通过时，系统会自动识别进出方向，为管理者提供更准确的数据。

9、支持防潜入功能：同一授权张卡同一方向通行二次刷卡时，闸翼不开启，并有响应语音提示。

10、消防系统联动功能：系统能与消防系统联动，当消防给出火警信号时，通道闸机可自动打开。

11、稳定性功能：在授权模式下，1分钟通过60人后，闸机功能正常。
12、防反向闯入功能：某一方向的通行过程结束之前，行人从相反方向进入通道将被视为反向闯入，闸翼关闭，系统会自动报警。

13、上电自检功能：设备在上电或重启时语音播报，会自动检测功能是否正常，发现异常会报警提示。

14、大容量存储及脱机使用：通道机需支持16万白名单，3万条进出记录，系统网络出现故障时，设备能够脱机使用，不影响学生的正常进出。

15、断电开闸功能：断电时系统会自动打开闸翼成敞开状态，方便疏散人群，符合消防要求。

16、通行指示功能：箱体前端安装 LED 指示通行状态和通行方向，根据设定的出入方向显示对应方向指示灯。

17、通行方式：通过管理软件设置闸机在指定时间段运行模式，受控通行、自由通行、禁止通行、只许进不许出、只许出不许进。工作模式：常开/常闭（默认），可自由切换。

18、防夹功能：当翼闸在关闭过程中遇到有目标进出，这时翼闸应立即停止关闭，自动将闸翼转变为开启状态。

19、机械防夹：闸翼在关闭过程中碰到阻碍，会瞬时反向弹开；闸翼关闭过程中的冲撞力在安全范围内。

20、通道滞留提示功能：有目标在通道滞留超过设定时间，有相应语音提示。

21、尾随提示功能；将固定间距为2CM测试样件，以小于1m/s的速度通过上部红外对射传感器探测区域，有尾随提示。
22、翻越、下钻提示功能：接入网络摄像机配合测试，当出现翻越或下钻行为通过通道，样机有相应语音提示，并抓拍场景照片。

23、应急开启功能：通过管理软件、开关按键、开关量输入接口开启闸翼，配置紧急逃生控制装置，使系统自动打开闸翼，方便疏散人群（可远程控制）。

规格要求：

1、箱体尺寸：≥长 1400mm*宽 300mm*高 980mm（箱体尺寸±10%）

2、箱体材质：304不锈钢；上盖国标≥2.0mm；机身国标≥1.5mm

3、制作工艺：数控裁板、激光开孔 、无缝焊接

4、使用环境：室内室外均可，防风防雨
5、电源电压： AC220±10% V,50HZ，驱动电机： 直流电机

6、每个机芯对应一个控制主板，工作更稳定可靠

7、限位开关具有防水功能

8、翼门材料：≥18mm透明亚克力，带LED灯条，耐冲撞，内部有加固结构。

9、输入接口：继电器开关信号或12V电平信号或脉宽≥100ms的12V脉冲信号，驱动电流≥10mA

10、使用寿命：≥1200万次，开关时间：可调1.5秒（本地、远程均可调）

11、红外检测：≥7对红外开关
12、读卡方式：主动式、近距离

13、通道宽度：550mm-600mm

14、卡注册量：≥16万个用户

15、脱机容量：≥6万条数据警提示：声光报警、真人语音提示

16、通讯方式：TCP/IP

17、需支持卡类： Mifare One(M1) 、CPU卡

18、读头数量：≥2个/通道


	人脸识别
一体机
	1、支持卡识别、人脸识别、密码开门多种开门方式；

2、首次使用显示设备向导，进行网络参数和通讯配置；

3、支持授权名单人员校验，非授权人员无法开门；

4、支持密码开门，密码校验成功提示“开门成功”，校验失败提示“密码错误”；

5、识别成功显示人员档案照片、工号、部门，并语音播报姓名+问候语；

6、支持1:1身份验证，刷员工卡进行1:1人脸比对，比对成功，开门成功；

7、可查看已下载人员档案信息及档案详情，包含编号、姓名、卡号、部门等；

8、实时上传记录信息，断网支持本地记录存储，网络记录信息恢复自动上传；

9、可联动移动端考勤，考勤成功实时推送考勤记录；

10、可接安全门控板实现安全门禁控制；

11、支持联机验证，可根据业务场景实现不同的联机信息检验及权限控制；

12、支持消防联动报警输入，默认报警门禁常开，支持远程控制开门

13、支持强制常开常闭，便于特殊情况进行统一设备管控

14、支持相似人员人脸识别二次验证，避免误识
15、人脸识别一体机需和学校一卡通系统、人脸库系统进行充分整合、无缝对接。

	门禁控制器
	1、CPU:采用32位ARM芯片和嵌入式操作系统

2、通信方式：支持10M/100M自适应；可扩展CDMA、GPRS、WiFi无线通信

3、功能设置：可设置≥7种假日类型，≥64个假日；四种时段组类型，每类型最多32组；支持多卡认证，最多8张卡，支持同卡延时和开门延时

4、显示：刷卡人姓名，卡号，个人编号，帐号等

5、升级方式：可通过TCP/IP实现在线升级；USB接口，可传输参数和升级程序；

6、基础接口数量：控制门数≥2门，连接韦根读卡器≥2个，连接485读卡器≥4个，门磁信号≥2个，出门按钮信号≥2个，开门继电器≥2个，报警继电器≥2个，消防联动开关≥1个，卡片容量：≥10万张，键盘：≥4x4硅胶键盘，显示屏：≥3.2寸 LCD点阵屏

	访客管理
系统
	1、支持PC端访客管理及移动端访客管理；

2、访客登记功能能够通联动通道闸机出入管理；

3、访客系统支持的识别介质：访客卡、人脸识别、二维码；

4、访客登记多种方式：手机微信端、访客机端、来访登记PC；

5、支持来访登记及预约登记；

6、移动端访客预约支持：访客预约及访客邀请，支持访客预约申请审批；

7、访客流程可灵活调整：门卫审核、无门卫移动端自动审核、自助登记预约/录人脸等可灵活调整；

8、访客信息实时推送提醒：提醒接访人审批、来访人来访提醒及个性化信息提醒；

9、访客记录明细报表及汇总，记录实时存档可查；

10、支持访客来访记录查询、被访记录查询等；
11、访客管理系统需和学校一卡通系统、统一身份认证系统、人脸库系统进行充分整合、无缝对接。

	访客机
	1、CPU:≥1.8G双核+四核，带GPU

2、内存:≥2G DDR4

3、flash：≥16G EMMC

4、操作系统：安卓

5、显示方式：客显屏：≥15.6寸，操作屏：≥11.6寸

6、显示范围：客显屏：≥1920*1080，操作屏：≥1366*768

7、键盘类型：前后屏双电容触摸（可外接机械键盘）

8、网络接口：LAN/WIFI

9、摄像头：双目摄像头，红外输出850单通 分辨率≥1920*1080，RGB输出650IR 分辨率≥1920*1080

10、二维码：支持

11、USB：≥2路

12、通讯方式：RS232,TCP/IP

13、升级方式：TCP/IP、USB

14、PSAM：≥4路
15、访客机和访客系统联动，展示访客列表，访客到校后可通过访客机进行核销。

	师生出入数据管理系统定制开发
	1、通过对接学校一卡通系统，实现查看在当前在校生人数，未在校人数；

2、实现按照人员权限查看实时数据，查看权限可配置。例如校领导可以看到，整个学校所有的情况，辅导员可以看到，所管理班级的学生出入数据。
3、实现通过系统拨打学生联系电话。
4、提供PC管理端和移动、PC用户端。
5、移动端应适应手机屏幕，具有良好的展示和操作界面。
6、师生出入数据管理系统需和学校一卡通系统、统一身份认证系统进行充分整合、无缝对接。


（三）设计图
投标人按设计图所示开展改造建设工作。现有人行道闸改造需调整原有出口闸机位置，定制通道闸板，加宽通道，增加人脸识别终端，由原单进单出改为双进双出模式。
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（图1）新建六通道人行道闸（三进三出）
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（图2）现有人行道闸改造

（四）服务要求

在标准服务基础上，投标人还应尽量达到以下标准，所提供的服务将影响评标得分。
（1）原厂家三年质保免费售后服务。
（2）当投标货物发生非人为因素严重故障时，投标人应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由投标人负担。
（3）投标人在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标货物生产厂家原产的或是经其认可的。
（4）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（5）在质保期内，投标人有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题，在质保期满后，当需要时，投标人仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。
对货物服务要求的有效响应将被视为投标人对其所投标货物的服务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的货物服务条款。
三、技术培训要求

投标人应为采购单位相关人员提供必要的技术培训，使参加培训的人员具备货物的应用和维护能力。
第四章　应提交的有关格式范例

格式一　投标文件封面格式

（正本）或（副本）

项目名称：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法人代表或委托代理人（签字或签章）：
格式二　投标函
致：厦门华天涉外职业技术学院
                                         (投标单位全称)授权
            （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的校门通道和访客系统智能化改造采购项目招标有关活动，并进行投标。为此：
1、提供投标须知规定的全部投标文件。
2、所附投标报价表中规定的应提供和支付的投标总价为人民币
（大写）                                     。  

投标人承诺承担安装调试所需配件、附件、辅料等所发生的所有费用。

3、投标文件有效期为 30 天
4、投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。
5、若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。
6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。
           投标单位全称：                         （公章）
全权代表签字：            
日期：       年   月   日
格式三　法定代表人授权书

致：厦门华天涉外职业技术学院：

（投标单位全称）                            法定代表人
            授权            （全权代表名称）为全权代表，参加贵校组织的校门通道和访客系统智能化改造采购项目招标，其在招标中的一切活动本公司均予承认。

                              法定代表人签字：            
投标单位公章：            
　                    日期：       年   月   日
全权代表姓名：            
职务：                    
详细通讯地址：                                    

传真：            电话：            邮编：            
格式四　开标一览表
校门通道和访客系统智能化改造采购招标项目
单位：元
	序号
	类别
	数量
	单价
	总价

	一、新建六通道人行道闸（三进三出）

	1
	通道管理系统软件
	1套
	
	

	2
	单机芯闸机
	2台
	
	

	3
	双机芯闸机
	5台
	
	

	4
	人脸识别一体机
	6台
	
	

	5
	门禁控制器
	6台
	
	

	6
	标配电源
	12个
	
	

	7
	通道遥控器
	4对
	
	

	8
	电源线、网线、辅材
	1项
	
	

	9
	施工及安装调试
	1项
	
	

	二、访客出入管理系统
	

	1
	访客管理系统
	1套
	
	

	2
	访客机
	1台
	
	

	3
	电源线、网线、辅材
	1项
	
	

	4
	施工及安装调试
	1项
	
	

	三、现有人行道闸改造

	1
	人脸识别一体机
	2台
	
	

	2
	人行道闸闸板
	4扇
	
	

	3
	电源线、网线、辅材
	1项
	
	

	4
	施工及安装调试
	1项
	
	

	四、师生出入数据管理系统

	1
	定制开发
	1项
	
	

	总价：


售后服务说明：

投标单位全称：                         （公章）
全权代表签字：            
日期：       年   月   日
备注：

1、投标总价包括运输、保险、税金、调试、验收及安装辅助工作等工程价格，须提供所有设备的价格清单。
2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。
3、须提供交货及安装时间。
格式五　投标单位资信声明

基本情况

投标单位名称：                         
地址：                  　电话：                  　
成立和注册日期：              
公司性质：                  　
主要负责人：             　　 
有关银行的名称和地址：             　  
其他情况：                              
就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

全权代表签字：                      
全权代表的印刷字体姓名：            
全权代表的职务：              
电话号和传真号：              
公章：                        

日期：       年   月   日

格式六　设备参数响应情况表
	序号
	类别
	响应情况及说明

（符合/不符合）

	一、新建六通道人行道闸（三进三出）

	1
	通道管理系统软件
	

	2
	单机芯闸机
	

	3
	双机芯闸机
	

	4
	人脸识别一体机
	

	5
	门禁控制器
	

	二、访客出入管理系统

	1
	访客管理系统
	

	2
	访客机
	

	三、现有人行道闸改造

	1
	人脸识别一体机
	

	2
	人行道闸闸板
	

	四、师生出入数据管理系统

	1
	定制开发
	


投标人需对照设备参数所有细项的响应情况，如有不符合项，需单独进行响应情况说明。
格式七　产品售后服务承诺表
	序号
	质量保障措施及服务内容
	承诺
	备注

	1
	保修时间及保修范围
	
	

	2
	现场免费提供安装、调试服务
	
	

	3
	免费换货期限
	
	

	4
	免费上门服务期限
	
	

	5
	质保期内产品故障服务响应时限
	
	

	6
	质保期满后的保修服务费用
	
	

	7
	交货时间
	
	

	8
	是否有质保期外的服务承诺
	
	

	9
	其他
	
	


投标单位全称：                         （公章）
全权代表签字：            
日期：       年   月   日

格式八　提供营业执照和组织机构代码证及相关证件
第五章　评标办法

一、评标原则
（一）评标将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人提供的报价、设备的技术性能、交货期限、状态、售后服务和资信情况、履约能力等进行综合分析考评确定中标候选人。

（二）客观公正的对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

（三）在开标、评标期间，投标人不得询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标。

（四）在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

（五）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价的，将要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标小组可将该供应商的采购响应文件作无效处理。

二、评定内容及评标标准

评定内容包括报价、招标参数、质保期内的售后服务承诺、质保期外的售后服务承诺、生产厂商售后服务体系、服务承诺的落实保障措施等。
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