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第一章　综合说明

一、招标公告
厦门华天涉外职业技术学院对数智供应链实训室建设采购项目进行公开招标，现欢迎符合投标人资格要求的投标人前来提交密封的投标。

（一）采购项目：数智供应链实训室建设采购项目
（二）采购方式：竞争性谈判
（三）采购内容：数智供应链实训室设备采购，并对实训室进行强弱电综合布线和调试，具体需求见第三章采购内容和要求。

（四）投标截止时间：2023年8月8日星期二（北京时间下午14:30），投标人应在此之前将密封的纸质投标文件送达厦门华天涉外职业技术学院资产管理处，当天开标。逾期或不符合规定的投标文件将被拒绝。 
项目联系人：郭老师
联系电话：13305952229
第二章　投标须知
一 、说明
（一）适用范围
本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

（二）定义
1.“招标人”系指厦门华天涉外职业技术学院。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。    

3.“货物”系指本次招标拟采购的设备和综合布线等。
4.“服务”系指根据本合同规定投标人必须承担有关的服务和合同中规定供应方应承担的义务，以及合同中未规定，但依法有利于合同履行原则，应当由投标人承担的其它义务。

（三）投标人资格要求
1.响应招标文件要求、有能力提供本招标文件所述货物及服务、具备相关法律法规、行政规章条例和本招标文件中规定的参加采购活动应当具备的条件的合格投标人。
2.符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

（四）投标费用
无论投标过程和结果如何，投标人自行承担与投标有关的全部费用。

二、投标文件的编写

（一）总体要求

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对本文件作出实质性响应，否则，其投标文件可能导致废标处理。

2.投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

（二）投标文件按采购项目及要求编制，投标文件应加盖单位公章。
（三）投标内容填写说明

1.投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写。

2.投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。
3.投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。

（四）投标文件的签署及规定

1.投标人应按本须知的相关要求准备投标文件，正副本各一份。

2.投标文件的正本需打印，并由投标人或经正式授权的代表在投标文件上签字。文件的副本可采用正本的复印件。

3.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。
（五）投标文件的密封和标记

1.投标文件应密封并在封口及相关部位加盖投标人单位公章及法定代表人或委托代理人签名。

2.封面应注明项目名称、投标单位及投标人名称
三、投标文件的递交

递交投标文件截止时间前直接将投标文件递交至厦门华天涉外职业技术学院资产管理处，当天开标，逾期不予接收。

四、开标

（一）招标人在投标文件截止期后查看招标文件。

（二）根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标候选人。 

五、授予合同

（一）完成评定后，向招标人提交评定结果。

（二）中标通知和合同授予

1.评定结果公开后，将对中标人发出通知并签订合同。

2.招标文件和投标文件等，均视为签订合同的依据。
第三章　采购内容及要求
一、采购内容
数智供应链实训室（实训楼C108）建设采购，并对设备进行安装调试, 投标人应自行前往实训室进行现场勘查。

本文所述采购内容及要求，应视为数智供应链实训室正常运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则，一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。
二、货物配置要求、服务要求
（一）货物要求
	序号
	类别
	数量
	型号配置

	1
	云一体机
	53套
	详见配置要求

	2
	教学管理软件
	53套
	详见配置要求

	3
	86寸智慧黑板
（带侧屏）
	1套
	详见配置要求

	4
	75寸液晶电视
	2台
	飞利浦75寸液晶电视

	5
	音箱
	1对
	湖山 CB80

	6
	功放
	1个
	湖山 XY200DG

	7
	话筒
	1个
	得胜 MS-189

	8
	讲台桌椅
	1套
	详见配置要求

	9
	学生桌椅
	52套
	详见配置要求

	10
	86寸智慧黑板
（带支架）
	1套
	详见配置要求
（安装在实训楼C104）


（二）配置要求
	产品名称
	技术参数

	云一体机
	（1）云一体机需采用x86架构。

（2）要求内置虚拟桌面系统，能够做到免身份验证登录虚拟桌面，避免使用时的麻烦问题。
（3）配置≥Intel第十二代i5六核十二线程处理器（处理器主频≥2.5GHz，睿频≥4.4GHz）；内存≥16GB；本地存储≥512 GB SSD；显卡≥Intel UHD 730。
（4）显示屏配置≥23.8寸IPS液晶屏，分辨率≥1920×1080，水平及垂直可视角度≥178°/178°，亮度≥250 cd/m²，对比度≥1000:1。

（4）USB接口≥6个（包含≥3个USB 3.0接口，TYPE-C接口≥1个），≥1个千兆网口，≥1个HDMI接口，≥1对音频输入输出接口，且支持4段式耳机音频输入及输出。

（5）配置≥1个内存扩展槽，≥1个硬盘扩展接口。

（6）为响应国家碳中和政策的倡导，以及降低整体使用成本，云一体机应体现节能性，典型功耗≤135W。
（7）云一体机上要求支持多种系统的教学镜像，提供给不同课程教学使用，不同的教学镜像可供学生自由选择，上课期间老师可以要求所有云一体机统一进同一个教学镜像进行教学。

（8）云一体机支持主流图形设计类软件，如autoCAD、3DMAX、PS等流畅运行，保障业务平稳开展。

（9）要求通过教学管理软件能够实现所有学生云一体机一键开启硬件设备和启动虚拟桌面。

（10）对于云一体机控制器所提供的虚拟桌面提供关机还原模式，保证系统不会中毒且易于管理，且个人数据盘数据不得丢失。

（11）对于云一体机控制器所提供的虚拟桌面提供个性化模式，可保证用户数据和操作系统完全保存，用户安装的软件及数据在重启后均可保留。

（12）要求教学镜像镜像支持加速下载功能，不仅仅局限于从云终端控制器下载镜像，云一体机会自动检测拥有相同镜像的客户端，并从该客户端下载镜像，提高教学镜像部署速度。

（13）云一体机支持完全离线模式，即在云终端控制器连接中断时，依然可使用当前正在使用的镜像环境，保障业务连续性。

（14）教学管理软件、云一体机为同一品牌，保证平台联动时的兼容性和可靠性。

（15）云一体机需能适配实训室现有的云桌面服务器，如无法适配，需提供支持超过1000个云终端的独立机架式服务器。
（16）同色的有线键盘和鼠标。
（17）云一体机品牌为锐捷、联想。

	教学管理
软件
	（1）提供C/S架构教学管理软件平台，平台至少需要包含教师端和学生端，并且教师端和学生端能够进行互动教学。
（2）教学管理软件教师端能够根据教学需要选择相应的教学镜像，并可以通过镜像选择实现所有终端一键切换到教学镜像环境中。

（3）为了简化教学管理和维护，在教学管理软件上要求能够实现一键关闭所有云终端，一键关闭教学云主机，不需要访问云主机后台进行繁琐操作，只需要在C/S教学管理软件上完成即可。

（4）以在教学管理软件上设定部分或全部学生云终端进行开机或关机，开启学生云终端时可以直接进入设定的教学镜像。

（5）为保证课堂教学效果，教学管理软件要求提供对所有学生机屏幕监看的功能，同时能针对一个学生桌面进行放大监看，放大之后能够看到学生桌面打开的软件，操作鼠标的移动轨迹等。

（6）支持老师对单一、部分、全体学生广播教师机屏幕，且上层网络断开不影响屏幕广播进行，并且可以选择是否将教师机的麦克风声音或系统声音广播给学生。

（7）支持老师将某个学生的屏幕转播给其他所有学生，老师也能看到该学生的屏幕，同时老师可以在该转播学生屏幕进行演示操作。

（8）支持老师将选中的文件分发给学生，可以分发给所有学生，也可以分发给某个学生；同时支持学生直接将文件提交给老师。

（9）为方便在老师屏幕广播时，学生可以根据老师的演示同步进行学习操作，需提供窗口化广播模式，即在使窗口化广播时，学生可以自由操作学生云终端的系统进行自由跟学，窗口大小和位置可以由学生自主调节。

（10）为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止任意分学生上网，禁网同时需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用。

（11）为简化教学，教学管理软件需要提供远程终端编号功能，并与云桌面编号一一对应，方便上课前的学生点名等。

（12）教学管理软件部署在上述数智供应链实训室。

	86寸智慧黑板
	一、总体参数要求：
（1）显示尺寸：86英寸；显示比例16:9，可视角度≥178°，防眩光效果，0贴合技术。上下双边红外触控，具备防光干扰特性。
（2）屏幕分辨率：3840×2160，支持4K极清显示。屏幕对比度1200：1，亮度≥350cd/m²，颜色深度10bit，显示灰度等级1024。

（3）OPS配置≥Intel第十一代酷睿i5处理器，内存≥16GB，本地存储≥512GB SSD固态硬盘，主屏机身与插拔式电脑的接口为行业标准的80pin OPS-C接口。

（4）内置Android系统，具备≥3GB运行内存，16GB系统存储空间。

（5）整机内置非独立外扩展的摄像头，可拍摄不低于800万像素的照片。整机内置非独立外扩展的麦克风，可用于一键录屏对音频进行采集。

（6）设备平均故障间隔时间不低于200000小时，触控玻璃符合碎片状态（防飞溅）、耐热冲击性能、霰弹袋冲击性能、抗冲击性、表面应力、弯曲度等国标要求。
（7）支持Windows系统中最大20点触控，Android系统中最大16点触控。
（8）智慧黑板触控玻璃外观质量、厚度偏差、厚薄差、尺寸偏差、对角线差、弯曲度、光学性能均符合国标要求。
（9）为方便不同身高教师使用，屏幕显示画面可通过手势交互实现任意大小缩放，且缩放画面支持拖动至任意位置，在缩放画面内可进行触控操作。

（10）为保障眼睛长期面临于电子产品中，要求所投交互式智能平板产品为无频闪产品，为低蓝光产品，具备亮度自动调节功能。

（11）自带扬声器数量≥2个，每个扬声器功率额定功率不小于15W。

（12）整机前面板具备双通道USB接口≥3组，type-C接口≥1组，需同时支持Windows与Android。整机后置接口HDMI in≥2组，RS232≥1组，USB≥1组，Touch USB≥1组，Audio in≥1组，Audio out≥1组。

（13）支持2.4G/5G双频wifi，支持802.11ac，并且支持释放热点。
二、侧屏款智慧黑板参数要求：
（1）整体外观尺寸：整机宽度≥4200mm ，整机高度≥1200mm，黑板侧面厚度≤90mm。
（2）智慧黑板具备易安装分体式壁挂系统，内置水平仪， 
（3）两侧副黑板采用积木式拼接，支持免工具拆卸，减重设计总重量≤21kg，
副黑板采用铝蜂窝板及喷涂表面，粉笔书写细腻，具备优秀的书写体验和磁吸特性。

为保证所投产品屏幕可达到和大部分物质摩擦不会产生划痕，要求所投交互式智能平板产品表面硬度达到9H及以上等级。
三、支架款智慧黑板参数要求：
（1）配置带滑轮安装支架。
四、侧屏款智慧黑板安装在实训楼C108，支架款智慧黑板安装在实训楼C104。


	讲台桌椅
	（1）讲台桌为钢木结合材料一体成型；讲桌主体采用1.5mm冷轧钢板，其他为1.2MM；附锁钥匙3只。
（2）桌面采用木黄色耐划木质材料，扶手采用橡木扶手，L型橡木装饰板。
（3）通过独立的弹簧插销锁，控制键盘抽屉，中控抽屉及展示台抽屉；讲桌导轨符合国家QB/T2454-2013盐雾检测标准。
（4）讲桌尺寸：长宽高（MM）1150* 780* 1000。
（5）显示器位安装受力转轴，翻转式打开显示器盖板，显示器角度可任意调整。
（6）提供左右扶手让演讲者握扶，尺寸60x600mm；前置活动L型板，方便学校LOGO安装。
（7）隐藏式滑轨抽屉，可容纳键盘、鼠标、控制面板。
（8）键盘架下方隐藏储物抽屉。
（9）桌面集成隐藏式笔记本接口抽拉线盒（VGA一个、AUDIO一个、USB两个、网络接口一个、电源接口一个、话筒接口一个）。
（10）右侧具有抽拉式抽屉，可放置实物展示台，承重6公斤。
（11）讲桌下层采用国际标准机架式设计，带隔板。
（12）讲桌内配独立漏电保护开关，可扩展IC卡电锁一卡通功能、可扩展2*30W扩音器,防盗报警器。
（13）含配套同款椅子1张。

	学生桌椅
	（1）台面板：采用优质刨花板（三聚氰胺板），符合国家E1级板材标准，厚度25mm，面粘三聚氰胺胶面，PVC胶边，具耐磨、防污、牢固耐用。
（2）前挡板：采用优质刨花板，符合国家E1级板材标准，，前挡板厚度15mm，面粘三聚氰胺胶面，PVC胶边、耐磨、防污、牢固耐用。挡板形状为梯形。
（3）台面托架：采用优质冷轧钢板经冲压折弯工艺一体而成，长280MM*30MM材料壁厚3.0MM，表面采用防锈静电喷涂处理,实用牢固，承受力大。
（4）侧脚：前脚管采用25MM*50MM优质冷轧旦形钢管，后脚管采用25MM*50MM优质冷轧旦形钢管，前后脚跨度520MM,壁厚（1.2MM）表面采用防锈静电喷涂处理及塑料配件而成，整体牢固耐用，美观大方，承受力大。
（5）横梁：采用优质φ50MM圆形冷轧钢管，壁厚1.2MM,表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。
（6）书网：采用优质φ14MM圆管(厚度为0.8mm)经塑料件与圆管组合成型表面采用防锈静电喷涂处理。
（7）外观设计：采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝齐整，整体颜色基本相符，过渡自然;台架有旋钮折叠装置，采用φ60MM PU万向脚轮带刹车。
（8）含长方桌28张，桌子尺寸700×500，每7张可以组成一长桌。
（9）含三角形桌24张，桌子尺寸800×760，每6张可组成1.6米直径的六角桌。
（10）含配套同款椅子52张。


（三）设计图
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（四）服务要求

在标准服务基础上，投标人还应尽量达到以下标准，所提供的服务将影响评标得分。
（1）原厂家三年质保免费售后服务。
（2）当投标货物发生非人为因素严重故障时，投标人应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由投标人负担。
（3）投标人在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标货物生产厂家原产的或是经其认可的。
（4）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（5）在质保期内，投标人有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题，在质保期满后，当需要时，投标人仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。
对货物服务要求的有效响应将被视为投标人对其所投标货物的服务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的货物服务条款。
三、技术培训要求

投标人应为采购单位相关人员提供必要的技术培训，使参加培训的人员具备货物的应用和维护能力。
第四章　应提交的有关格式范例
格式一　投标文件封面格式

（正本）或（副本）

项目名称：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法人代表或委托代理人（签字或签章）：
格式二　投标函
致：厦门华天涉外职业技术学院
                                         (投标单位全称)授权
            （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的数智供应链实训室建设采购项目招标有关活动，并进行投标。为此：
1、提供投标须知规定的全部投标文件。
2、所附投标报价表中规定的应提供和支付的投标总价为人民币
（大写）                                     。  

投标人承诺承担安装调试所需配件、附件、辅料等所发生的所有费用。

3、投标文件有效期为 30 天
4、投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。
5、若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。
6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。
           投标单位全称：                         （公章）
全权代表签字：            
日期：       年   月   日
格式三　法定代表人授权书

致：厦门华天涉外职业技术学院：

（投标单位全称）                            法定代表人
            授权            （全权代表名称）为全权代表，参加贵校组织的数智供应链实训室建设采购项目招标，其在招标中的一切活动本公司均予承认。

                              法定代表人签字：            
投标单位公章：            
　                    日期：       年   月   日
全权代表姓名：            
职务：                    
详细通讯地址：                                    

传真：            电话：            邮编：            
格式四　开标一览表
数智供应链实训室建设采购招标项目
单位：元

	编号
	项目
	型号与规格
	数量
	单价
	总价

	1
	云一体机
	
	
	
	

	2
	教学管理软件
	
	
	
	

	3
	86寸智慧黑板（带侧屏）
	
	
	
	

	4
	75寸液晶电视
	
	
	
	

	5
	音箱
	
	
	
	

	6
	功放
	
	
	
	

	7
	话筒
	
	
	
	

	8
	讲台桌椅
	
	
	
	

	9
	学生桌椅
	
	
	
	

	10
	86寸智慧黑板（带支架）
	
	
	
	

	总价：


售后服务说明：

投标单位全称：                         （公章）
全权代表签字：            
日期：       年   月   日
备注：

1、投标总价包括运输、保险、税金、调试、验收及安装辅助工作等工程价格，须提供所有设备的价格清单。
2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。
3、须提供交货及安装时间。
格式五　投标单位资信声明

基本情况

投标单位名称：                         
地址：                  　电话：                  　
成立和注册日期：              
公司性质：                  　
主要负责人：             　　 
有关银行的名称和地址：             　  
其他情况：                              
就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

全权代表签字：                      
全权代表的印刷字体姓名：            
全权代表的职务：              
电话号和传真号：              
公章：                        

日期：       年   月   日

格式六　设备参数响应情况表

	编号
	设备参数要求名称
	响应情况及说明
（符合/不符合）

	1
	云一体机
	

	2
	教学管理软件
	

	3
	86寸智慧黑板（带侧屏）
	

	4
	75寸液晶电视
	

	5
	音箱
	

	6
	功放
	

	7
	话筒
	

	8
	讲台桌椅
	

	9
	学生桌椅
	

	10
	86寸智慧黑板（带支架）
	


投标人需对照设备参数所有细项的响应情况，如有不符合项，需单独进行响应情况说明。
格式七　产品售后服务承诺表
	序号
	质量保障措施及服务内容
	承诺
	备注

	1
	保修时间及保修范围
	
	

	2
	现场免费提供安装、调试服务
	
	

	3
	免费换货期限
	
	

	4
	免费上门服务期限
	
	

	5
	质保期内产品故障服务响应时限
	
	

	6
	质保期满后的保修服务费用
	
	

	7
	交货时间
	
	

	8
	是否有质保期外的服务承诺
	
	

	9
	其他
	
	


投标单位全称：                         （公章）
全权代表签字：            
日期：       年   月   日

格式八　提供营业执照和组织机构代码证及相关证件
第五章　评标办法

一、评标原则
（一）评标将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人提供的报价、设备的技术性能、交货期限、状态、售后服务和资信情况、履约能力等进行综合分析考评确定中标候选人。

（二）客观公正的对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

（三）在开标、评标期间，投标人不得询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标。

（四）在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

（五）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价的，将要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标小组可将该供应商的采购响应文件作无效处理。

二、评定内容及评标标准

评定内容包括报价、招标参数、质保期内的售后服务承诺、质保期外的售后服务承诺、生产厂商售后服务体系、服务承诺的落实保障措施等。
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