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第一章  综合说明

一、招标公告

厦门华天涉外职业技术学院对中心机房企业级云（二期）采购招标项目进行公开招标，现欢迎符合投标人资格要求的投标人前来提交密封的投标。
（一）采购项目：中心机房企业级云（二期）项目
（二）采购方式: 竞争性谈判
（三）采购内容：采购企业级云超融合服务器三台及服务。
（四）投标截止时间：2020年7月24日周五（北京时间上午9：30），投标人应在此之前将密封的纸质投标文件送达厦门华天涉外职业技术学院资产管理处，当天开标。逾期或不符合规定的投标文件将被拒绝。 

项目联系人：郭平辉

联系电话：13305952229

第二章  投标须知

一 、 说明

（一）适用范围
本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

（二）定义
1.“招标人”系指厦门华天涉外职业技术学院。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。    

3.“货物”系指本次招标拟采购的企业级云超融合服务器。

4.“服务”系指根据本合同规定投标人必须承担有关的服务和合同中规定供应方应承担的义务,以及合同中未规定,但依法有利于合同履行原则,应当由投标人承担的其它义务。

（三）投标人资格要求

1.响应招标文件要求、有能力提供本招标文件所述货物及服务、具备相关法律法规、行政规章条例和本招标文件中规定的参加采购活动应当具备的条件的合格投标人。

2.符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

（四）投标费用
无论投标过程和结果如何，投标人自行承担与投标有关的全部费用。

二、投标文件的编写

（一）总体要求

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对本文件作出实质性响应，否则，其投标文件可能导致废标处理。

2.投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

（二）投标文件按采购项目及要求编制，投标文件应加盖单位公章。
（三）投标内容填写说明

1.投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写。

2.投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。
3.投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。

（四）投标文件的签署及规定

1.投标人应按本须知的相关要求准备投标文件。

2.投标文件的正本需打印，并由投标人或经正式授权的代表在投标文件上签字。文件的副本可采用正本的复印件。

3.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

（五）投标文件的密封和标记

1.投标文件应密封并在封口及相关部位加盖投标人单位公章及法定代表人或委托代理人签名。

2.封面应注明项目名称、投标单位及投标人名称

三、投标文件的递交

递交投标文件截止时间前直接将投标文件递交至厦门华天涉外职业技术学院资产管理处，当天开标，逾期不予接收。

四、开标

（一）招标人在投标文件截止期后查看招标文件。

（二）根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标候选人。 

五、授予合同

（一）完成评定后，向招标人提交评定结果。

（二）中标通知和合同授予

1.评定结果公开后，将对中标人发出通知并签订合同。

2.招标文件和投标文件等，均视为签订合同的依据。

第三章 采购内容及要求

一、采购内容
	序号
	名称
	单位
	数量
	描述

	1
	超融合一体机
	台
	3
	1、单台服务器硬件平台CPU至少两颗Gold 5118*2 （12核24线程）、主频不低于2.3GHZ；内存不低于128G ECC DDR4、可扩展至512G；磁盘：至少2块480G SSD缓存盘、4块2T SATA，总硬盘槽位不少于12个SATA/SAS槽；至少6个千兆网口，2个万兆光口；2U标准机架尺寸，自带Raid卡；

2、须预装服务器虚拟化软件、存储虚拟化软件和网络虚拟化软件，实现开机即用(软件通过授权控制和开通)；

3、超融合一体机与支持国产操作系统包括：红旗linux、中标麒麟、中标普华等；

5、为确保磁盘、主机故障时不影响我单位数据中心业务正常使用，须支持HA和数据多副本存储，避免数据丢失，实现故障自动切换；

6、采用裸金属架构搭建虚拟化平台；

7、云厂商通过可信云评估，提供服务器虚拟化软件、存储虚拟化软件和网络虚拟化软件同一品牌，保证平台兼容性和可靠性；

4、每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，操作系统支持需要包括Windows、 Linux，并且相应的可信云认证报告。

	2
	计算机虚拟化软件
	CPU
	6
	1、支持虚拟机的无代理备份，需提供至少100个虚拟机的高性能备份功能，支持至少100T的定时备份数据容量的许可，可将直接将虚拟机备份到磁盘，并支持生成全新虚拟机的方式进行恢复；（提供承诺函并加盖投标人公章）

2、支持接入现有企业级云平台，进行统一集群管理；

3、支持平台中的集群资源环境一键检测，对硬件健康、平台底层的虚拟化的运行状态和配置，进行多个维度进行检查，提供快速定位问题功能，确保系统最佳状态；（提供产品功能截图）

4、性能监控套件可实时统计CPU、网络、磁盘使用率，并直观展现物理机、虚拟机资源瓶颈；

5、支持虚拟机卡死及蓝屏的检测功能并实现自动重启，无需人工干预减少运维工作量；（提供产品功能截图）

6、支持配置内存回收机制，实现虚拟化平台内存资源的动态复用，保障虚拟机的性能；

7、支持并配置动态资源扩展功能，系统将自动评估虚拟机的性能情况，当虚拟机性能不足时自动为虚拟机添加CPU和内存资源，确保业务持续高效运行。

	3
	存储虚拟化软件
	CPU
	6
	1、虚拟存储授权至少为180T；

2、支持多副本冗余功能，各副本互斥保存在集群的不同节点中，单个主机或磁盘故障时仍须确保数据正常访问；

3、支持存储虚拟化功能，无需安装额外的软件；

4、支持数据安全恢复机制：当主机或磁盘故障时，自动利用集群内空闲磁盘空间自动恢复故障数据；

5、支持磁盘坏道检测功能：虚拟存储集群可检测数据盘的坏道并预警；

6、在可视化的WEB管理平台上，可以查看存储容量大小、容量使用率、实时的IOPS读写次数、IOPS读写数据量等信息，方便为IT管理做为有效的决策依据；

7、为了便于部署关键业务系统，虚拟存储可支持Oracle RAC，支持共享盘，及共享块设备，支持向导式安装。

	4
	网络虚拟化软件
	CPU
	6
	1、为了满足后续业务部署，本次方案需提供100个虚拟交换机和100个虚拟化路由器授权许可；（提供承诺函并加盖投标人公章）

2、虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性；

3、应具有分布式防火墙功能，够基于虚拟机进行2-4层安全防护，以虚拟机为单位的安全策略部署，即使改变虚拟机的IP地址信息，安全策略依然生效；

4、提供虚拟机报表功能，可以导出TOPN的虚拟机进行1年以内的性能分析与趋势分析报表； 

5、提供虚拟路由器、虚拟交换机等设备的连通性探测功能，方便在虚拟化环境中，进行相应的故障排除和恢复，定位到出现故障的虚拟网络设备。

	5
	万兆
多模
	个
	12
	提供万兆多模-850-300m-双纤，将平台对接升级为万兆。

	6
	光纤
跳线
	套
	6
	光纤线-多模-LC-LC-5M。

	7
	服务
	年
	3
	为保证产品稳定性，以上所有产品提供3年软件升级和硬件质保服务。所有产品均应具有正版永久使用授权。

	本文所述采购内容，应视为保证企业级云平稳运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则，一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。
本次所采购的超融合一体机应和学校已建成的深信服超融合服务器无缝对接，形成集群统一管理，与原有服务器形成新的存储资源卷，实现高可用。


二、技术响应要求

（一）投标人须提供投标设备的品牌、型号、详细配置及主要技术参数、性能说明、功能介绍，同时还应提供各主要部件的生产厂家及型号。

（二）投标人必须提供所投标设备的全套配置清单，含数量及型号、价格。

（三）投标人提供的货物技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求，技术参数与配置要求不低于本招标项目提供的技术参数与配置要求。

（四）本次招标的货物，供应商须保证提供的所有项目必须是未经拆封、原厂正规合格、品质优良的产品，软件必须是正版软件，技术资料齐全、满足招标文件的基本要求。
（五）投标人必须保证采购人在使用其中标货物过程的任何时候不受到知识产权或版权的纠纷，否则，由此产生的任何责任完全由中标人承担。

（六）投标人应明确投标产品和招标要求存在正负偏离情况。对照招标文件要求，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格、商务要求做出了实质性的响应。
以上证明文件均应加盖投标人公章。
三、验收条件及标准
（一）验收依据：招标文件、投标文件、合同、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

（二）货物验收：货物运抵我校后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。
（三）系统验收：中标人根据招标要求进行设备安装、调试、测试后，由使用部门进行使用性能方面的验收。

（四）我校有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的精度、性能进行检验。其检验结果将做为验收标准的组成部分之一。
（五）验收时中标人必须派代表参加。
四、服务要求
在标准服务基础上，投标人还应尽量达到以下标准，所提供的服务将影响评标得分。

（一）原厂承诺提供不少于3年免费质保、免费升级和上门维护服务。所有产品均应具有永久使用授权。
（二）若中标产品发生故障，中标人须在2小时内响应，48小时内修复；特殊情况在48小时内无法恢复的，质保期内中标人应予以更换新设备或提供代用设备；在维修及维护期内应予提供代用设备或使设备可正常运转的措施。
（三）保修期内，因正常使用发生的零、部件损坏，中标人应给予免费更换；保修期以外以成本价提供维修所需的零、部件。
（四）投标人在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标货物生产厂家原产的或是经其认可的。
（五）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（六）在质保期内，投标人有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题，在质保期满后，当需要时，投标人仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。
（七）对货物服务要求的有效响应将被视为投标人对其所投标货物的服务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的货物服务条款。

（八）中标人应向使用单位提供完整的设备技术资料，货物制造商的出厂检验报告、合格证书。应提供设备相关的配套技术资料，包括操作手册（中文版）及维修保养手册等。

五、技术培训要求

投标人应为采购单位相关人员提供必要的技术培训，使参加培训的人员具备货物的应用和维护能力。

第四章  应提交的有关格式范例

格式一 投标文件封面格式

（正本）或（副本）

项目名称：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法人代表或委托代理人（签字或签章）：
格式二 投 标 函

致：厦门华天涉外职业技术学院

（投标单位全称）                     法定代表人         授权          （全权代表名称）为全权代表，参加贵校组织的教务管理系统采购招标项目，并进行投标。为此：
1.提供投标须知规定的全部投标文件。
2.所附投标报价表中规定的应提供和支付的投标总价为人民币
（大写）                                     。  

投标人承诺承担安装调试所需配件、附件、辅料等所发生的所有费用。

3.投标文件有效期为 30 天
4.投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。
5.若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。
6.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。
          投标人名称：                         （公章）
全权代表签字：                  
投标日期：      年   月   日

格式三   法定代表人授权书

致：厦门华天涉外职业技术学院：

（投标单位全称）                     法定代表人         授权          （全权代表名称）为全权代表，参加贵校组织的教务管理系统采购招标项目，其在招标中的一切活动本公司均予承认。

                             法定代表人签字：               
单位公章：

         日期：      年   月   日
全权代表姓名：              
职务：                      

详细通讯地址：                                    

传真：           电话：            邮编：         

格式四   开标一览表

中心机房企业级云（二期）采购招标项目

单位：元

	品牌
	型号与规格
	数量
	单价
	总  价
	供货

时间
	安装

时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


售后服务说明：

投标单位全称：

（单位公章）

投标人代表签字：                
职务：                   日期：      年   月   日

备注：
1.投标总价包括运输、保险、税金、调试、验收及安装辅助工作等工程价格，须提供所有设备的价格清单。
２.此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。
３.须提供交货及安装时间。

格式六  投标人资信声明

基本情况
投标人名称：                   
地   址：             电  话：             
成立和注册日期：             　
公司性质：                  　 
主要负责人：             　　　
有关银行的名称和地址：                  
其他情况：                              
就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。
授权代表签字：                         
授权代表的印刷字体姓名：               
授权代表的职务：              
电话号和传真号：              
公     章：                   
日期：      年   月   日
格式六      产品售后服务承诺表

	序号
	质量保障措施及服务内容
	承  诺
	备注

	1
	保修时间及保修范围
	
	

	2
	有关技术人员现场免费提供
安装、调试服务
	
	

	3
	免费换货期限
	
	

	4
	免费上门服务期限
	
	

	5
	质保期内产品故障服务响应时限
	
	

	6
	质保期满后的保修服务费用
	
	

	7
	交货时间
	
	

	8
	是否有质保期外的服务承诺
	
	

	9
	其他
	
	


投标人全权代表签字：

投标人（公章）：

日期：      年      月      日

格式七      提供营业执照和组织机构代码证及相关证件
第五章  评标办法

一、评标原则

（一）评标将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人提供设备的技术性能、交货期限、状态、售后服务、资信情况、履约能力等进行综合分析考评并独立打分，总分最高者为第一中标候选人。

（二）客观公正的对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

（三）在开标、评标期间，投标人不得询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则将废除其投标。

（四）在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

（五）如投标人总分相同，按投标报价低者为中标侯选单位。

（六）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价的，将要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标小组可将该供应商的采购响应文件作无效处理。

二、评定内容及评标标准

1.报价情况。
2.投标人具备信息系统集成服务资质情况，提供相关证书材料。

3.项目配备人员的资质、经验及配备的合理性情况，提供项目人员配备表及相对应的资质证书、劳动合同材料。

4.投标人近三年以来承担过的同类项目的案例情况，提供中标公告或采购合同文本材料。

5.指标响应情况：根据招标文件的技术要求，投标货物的技术参数、性能、配置等对招标文件要求的响应情况

6.售后能力情况：根据各投标人提供的方案中实施人员组成中是否有提供认证工程师、技术人员等人员数量情况及所提供售后服务承诺情况。
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